{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"images":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":974,"n_cols":6,"rows_kept":974,"merged":[[0,0,0,5],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[7,0,143,0],[7,1,143,1],[41,2,42,2],[41,3,42,3],[41,4,42,4],[41,5,42,5],[144,0,323,0],[144,1,323,1],[324,0,494,0],[324,1,494,1],[447,2,448,2],[447,3,448,3],[447,4,448,4],[447,5,448,5],[495,0,707,0],[495,1,707,1],[708,0,878,0],[708,1,878,1],[879,0,973,0],[879,1,973,1]]}
["Акт  внутренней экспертизы товара"]
[null,"Полное наименование ОО","муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кукморская средняя школа №4» Кукморского муниципального района Республики Татарстан "]
[null,"Руководитель ОО","Бариев Рамиль Дамирович"]
[]
[]
["№ п/п ","Наименование товара","Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии)","Значение показателя","Кол-во","Примечание"]
[]
[1,"Цифровая лаборатория по биологии ",null,null,1]
[null,null,"Предметная область","Биология",null,"Соответствует"]
[null,null,"Тип пользователя","Обучающийся",null,"Соответствует"]
[null,null,"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству",null,"Соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Беспроводной мультидатчик",null,"Соответствует"]
[null,null,"Дистанционный сбор данных","Да",null,"Соответствует"]
[null,null,"Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использования съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м",18,null,"Соответствует"]
[null,null,"Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Характеристики мультидатчика:"]
[null,null,"разрядность встроенной АЦП, бит",12,null,"Соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения","Bluetooth low energy (BLE)",null,"Соответствует"]
[null,null,"версия Bluetooth low energy (BLE)"," 4.1",null,"Соответствует"]
[null,null,"встроенная память объемом, Кбайт",2,null,"Соответствует"]
[null,null,"емкость батареи, А*ч",0.4,null,"Соответствует"]
[null,null,"номинальное напряжение батареи, В",3.7,null,"Соответствует"]
[null,null,"контроллер заряда батареи","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"готовность к сопряжению мультидатчика;","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных, на котором установлена программа сбора и обработки данных","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных;","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных);","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"низкий заряд аккумулятора мультидатчика.","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"Длина, мм",89,null,"Соответствует"]
[null,null,"Ширина, мм",63,null,"Соответствует"]
[null,null,"Высота, мм",27,null,"Соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения зарядного устройства","miniUSB (тип В)",null,"Соответствует"]
[null,null,"Описание встроенных датчиков:"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик относительной влажности",null,"Соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика относительной влажности, Процент","0 … 100",null,"Соответствует"]
[null,null,"возможность определения точки росы","наличие",null,"соответствует"]
[]
[null,null,"Разрешение датчика, %",0.1,null,"Соответствует"]
[null,null,"Время установления сигнала, секунд",17,null,"Соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик освещенности",null,"Соответствует"]
[null,null,"Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика освещенности, Люкс","0 … 180000",null,"Соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик уровня pH",null,"Соответствует"]
[null,null,"Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, pH","0…14",null,"Соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика,  pH",0.01,null,"Соответствует"]
[null,null,"Диапазон рабочих температур, ºС","+10…+80",null,"Соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик температуры исследуемой среды",null,"Соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика температур, ºС"," -40 … +165",null,"Соответствует"]
[null,null,"Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Чувствительный элемент датчика","РТС термистор",null,"Соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ºС",0.1,null,"Соответствует"]
[null,null,"Толщина стенки зонда, мм",0.5,null,"Соответствует"]
[null,null,"Длина выносной части зонда, мм",100,null,"Соответствует"]
[null,null,"Диаметр зонда, мм",5,null,"Соответствует"]
[null,null,"Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К)",4,null,"Соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"Соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик температуры окружающей среды",null,"Соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, ºС","-40 … +60",null,"Соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ºС",0.1,null,"Соответствует"]
[null,null,"Дополнительное оборудование:"]
[null,null,"Цифровая видеокамера","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Оборудована увеличительной линзой, металлическим штативом с регулировкой высоты и интерфейсом USB для подключения к компьютеру","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Разрешение материцы, Мп",0.3,null,"Соответствует"]
[null,null,"Встроенное освещение изучаемого объекта","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение",null,"Соответствует"]
[null,null,"Доступно для операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционирование на русском языке. ","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенны х устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал детальной настройки датчика:","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"1. настройка периода опроса","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"2. выбор единиц измерения","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"3. возможность скрытия датчика в режиме измерения","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"7. переход в режим калибровки датчика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"8. выбор диапазона датчика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал общих настроек:","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"1. Настройка продолжительности эксперимента","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды.","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимально го значения","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки:","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"1. Защита функционала калибровки паролем","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"5. Сохранение результатов калибровки пользователя","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал по работе с графиками:","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"1. Возможность перемещать график по различным осям","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"5. Сброс масштаба графика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков.","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляет ся в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображение м пользователю коррелирующего значения.","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт",20,null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Функционал с информацией о версии программного обеспечения:","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"1. Отображение номера текущей версии ПО","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Справочно-методические материалы",null,"Соответствует"]
[null,null,"описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"кол-во работ по биологии, шт.",30,null,"Соответствует"]
[null,null,"Состав каждой лабораторной работы:",null,null,"Соответствует"]
[null,null,"теоретические сведения","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"последовательный алгоритм по обработке полученных данных","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"печатный вид в цветном исполнении","наличие",null,"Соответствует"]
[null,null,"Аксессуары:","    "]
[null,null,"1. Дополнительные материалы в комплекте","Зарядное устройство с кабелем miniUSB",null,"Соответствует"]
[null,null,"2. Дополнительные материалы в комплекте","USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy",null,"Не соответсвует в 2-х комплектах, в виду их отсутствия"]
[null,null,"Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории","наличие",null,"не соответствует в 3-х комплектах, не открывается программа"]
[null,null,"4. Дополнительные материалы в комплекте","Упаковка",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Паспорта для мультидатчика и цифровой видеокамеры","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Дополнительные материалы в комплекте","Руководство по эксплуатации",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы:"]
[null,null,"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Видеоролики на сайте производителя","наличие",null,"соответствует"]
[2,"Цифровая лаборатория по физике ",null,null,1]
[null,null,"Предметная область","Физика",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип пользователя","Обучающийся",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Беспроводной мультидатчик",null,"соответствует"]
[null,null,"Дистанционный сбор данных","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м",18,null,"соответствует"]
[null,null,"Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью  етода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Характеристики мультидатчика:"]
[null,null,"разрядность встроенной АЦП, бит",12,null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения","Bluetooth low energy (BLE)",null,"соответствует"]
[null,null,"версия Bluetooth low energy (BLE)","4.1",null,"соответствует"]
[null,null,"встроенная память объемом, Кбайт",2,null,"соответствует"]
[null,null,"емкость батареи, А*ч",0.4,null,"соответствует"]
[null,null,"номинальное напряжение батареи, В",3.7,null,"соответствует"]
[null,null,"контроллер заряда батареи","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"готовность к сопряжению мультидатчик а;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных);","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"низкий заряд аккумулятора мультидатчика.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"Длина, мм",89,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина, мм",63,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота, мм",27,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения зарядного устройства","miniUSB (тип В)",null,"соответствует"]
[null,null,"Описание встроенных датчиков:"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик температуры исследуемой среды",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика температур, ºС","-40 … +165",null,"соответствует"]
[null,null,"Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Чувствительный элемент датчика","РТС термистор",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ºС",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Толщина стенки зонда, мм",0.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина выносной части зонда, мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр зонда, мм",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К)",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик абсолютного давления",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика абсолютного давления, Килопаскаль","0 … 500",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, кПа",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Материал трубки","полиуретан",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина трубки, мм",300,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик магнитного поля",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика магнитного поля, мТл","-100 … +100",null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет индукцию магнитного поля","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, мТл",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр зонда, мм",7,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина зонда, мм",200,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик электрического напряжения",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика напряжения, Вольт","-15 … +15",null,"соответствует"]
[null,null,"Измерение уровней постоянного и переменного напряжения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, мВ",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик силы тока",null,"соответствует"]
[null,null,"Измерение значения постоянного и переменного электрическо го тока","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Защита от перегрузки по току и напряжению","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерений, А","-1 … +1",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, А",0.005,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик ускорения",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика акселерометр, g","-8 … +8",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение",0.004,null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Отдельные датчики:"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","USB осциллограф",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина,  мм",130,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина,  мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота,  мм",36,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество каналов измерения, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Каналы осциллографа оборудованы BNC разъемами","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество измерительн ых кабелей для осциллографа с разъемом BNC",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измеряемых напряжений, В","-10 … +10",null,"соответствует"]
[null,null,"Входное сопротивление, МОм",0.8,null,"соответствует"]
[null,null,"Максимальная частота дискретизации,  кГц",400,null,"соответствует"]
[null,null,"Вертикальное разрешение, бит",12,null,"соответствует"]
[null,null,"Виды синхронизации","Авто, Однократный, Ждущий",null,"соответствует"]
[null,null,"Глубина памяти, выборок/канал",1100,null,"соответствует"]
[null,null,"Ряд 1 масштабов развертки по горизонтали, мкс/дел","следующие значения: 2.5, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500",null,"соответствует"]
[null,null,"Ряд 2 масштабов развертки по горизонтали, мс/дел","следующие значения: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100",null,"соответствует"]
[null,null,"Ряд 1 масштабов развертки по вертикали, мВ/дел","следующие значения: 200, 500",null,"соответствует"]
[null,null,"Ряд 2 масштабов развертки по вертикали, В/дел","следующие значения: 1, 2, 5, 10",null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения осциллографа","USB (тип B)",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Конструктор для проведения экспериментов",null,"соответствует"]
[null,null,"Предназначен для проведения дополнительных экспериментов совместно с цифровой лабораторией.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритный размер модулей тип 1 (ДхШ), мм","60х30",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритный размер модулей тип 2 (ДхШ), мм","60х60",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество модулей:"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Ключ», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Конденсатор», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Катушка индуктивности», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Лампа накаливания», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Переменный резистор», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Полупроводниковый диод», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Резистор 360 Ом», шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Резистор 1000 Ом», шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 1 «Светодиод», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль тип 2 «Трансформа тор», шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Модули оборудованы клеммами для подключения штекеров типа «банан»","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество соединительных кабелей типа «банан- банан», шт.",8,null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение",null,"соответствует"]
[null,null,"Доступно для операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционирование на русском языке","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенны х устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал детальной настройки датчика:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. настройка периода опроса","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. выбор единиц измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. возможность скрытия датчика в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. переход в режим калибровки датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"8. выбор диапазона датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал общих настроек:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Настройка продолжительности эксперимента","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null," 3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимально го значения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Защита функционала калибровки паролем","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сохранение результатов калибровки пользователя","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал по работе с графиками:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Возможность перемещать график по различным осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сброс масштаба графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Полученные данные сопоставлены со шкалой времени.Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляет ся в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображение м пользователю коррелирующего значения.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал с информацией о версии программного обеспечения:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Отображение номера текущей версии ПО","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Справочно-методические материалы",null,"соответствует"]
[null,null,"описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во работ по физике, шт.",40,null,"соответствует"]
[null,null,"Состав каждой лабораторной работы:"]
[null,null,"теоретические сведения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"последовательный алгоритм по обработке полученных данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"печатный вид в цветном исполнении","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Аксессуары:"]
[null,null,"1. Дополнительные материалы в комплекте:","Кабель USB соединительный",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во, шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"длина,  см",180,null,"соответствует"]
[null,null,"2. Дополнительные материалы в комплекте","Зарядное устройство с кабелем miniUSB",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Дополнительные материалы в комплекте","USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy",null,"соответствует"]
[null,null,"Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Дополнительные материалы в комплекте","Упаковка",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Паспорта для мультидатчика и осциллографа","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Дополнительные материалы в комплекте","Руководство по эксплуатации",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы:"]
[null,null,"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Видеоролики на сайте производителя","наличие",null,"соответствует"]
[3,"Цифровая лаборатория по химии",null,null,1]
[null,null,"Предметная область","Химия",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип пользователя","Обучающийся",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Беспроводной мультидатчик",null,"соответствует"]
[null,null,"Дистанционный сбор данных","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м",18,null,"соответствует"]
[null,null,"Поддержка обновления внутренней программы мультидатчик а «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Характеристики мультидатчика:"]
[null,null,"разрядность встроенной АЦП, бит",12,null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения","Bluetooth low energy (BLE)",null,"соответствует"]
[null,null,"версия Bluetooth low energy (BLE)","4.1",null,"соответствует"]
[null,null,"встроенная память объемом, Кбайт",2,null,"соответствует"]
[null,null,"емкость батареи, А*ч",0.4,null,"соответствует"]
[null,null,"номинальное напряжение батареи, В",3.7,null,"соответствует"]
[null,null,"контроллер заряда батареи","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"готовность к сопряжению мультидатчика;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных;","наличие",null,"не соответствует, 1 комплект  не подключается "]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных);","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"низкий заряд аккумулятора мультидатчика.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:",null,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина, мм",89,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина, мм",63,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота, мм",27,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения зарядного устройства","miniUSB (тип В)",null,"соответствует"]
[null,null,"Описание встроенных датчиков:"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик уровня pH",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, pH","0…14",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика,  pH",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон рабочих температур, ºС","+10 … +80",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик электрической проводимости",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","0 … 20000",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение, мкСм/см",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик температуры исследуемой среды",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика температур, ºС","-40 … +165",null,"соответствует"]
[null,null,"Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Чувствительный элемент датчика","РТС термистор",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ºС",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Толщина стенки зонда, мм",0.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина выносной части зонда, мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр зонда, мм",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К)",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Отдельные датчики:"]
[null,null,"Мультидатчик оптической плотности и мутности","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Мультидатчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина, мм",70,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина, мм",50,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота, мм",22,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения мультидатчика","miniUSB (тип В)",null,"соответствует"]
[null,null,"Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Объем кювет, мл",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество кювет в комплекте, шт.",10,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина оптического пути кювет, мм",10,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество встроенных датчиков в мультидатчик, шт.",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчики, встроенные в единый корпус мультидатчика:"]
[null,null,"Датчик-колориметр тип 1","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",630,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения оптической плотности, D","0 … 2",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик-колориметр тип 2","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",525,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения оптической плотности, D","0 … 2",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик-колориметр тип 3","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",470,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения оптической плотности, D","0 … 2",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик мутности жидкости","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, NTU"," 0 … 200",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, NTU",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",940,null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение",null,"соответствует"]
[null,null,"Доступно для операционны х систем: Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционирование на русском языке","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительн ых настроек).","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенны х устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал детальной настройки датчика:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. настройка периода опроса","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. выбор единиц измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. возможность скрытия датчика в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. переход в режим калибровки датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"8. выбор диапазона датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал общих настроек:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Настройка продолжительности эксперимента","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды. ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал связки датчиков. Датчики подключенны е к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Защита функционала калибровки паролем","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сохранение результатов калибровки пользователя","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал по работе с графиками:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Возможность перемещать график по различным осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сброс масштаба графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенны х датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновлени е работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измененное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт.",20]
[]
[null,null,"Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал с информацией о версии программного обеспечения:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Отображение номера текущей версии ПО","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Кнопка открытия документации в формате HTML","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Справочно-методические материалы",null,"соответствует"]
[null,null,"описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во работ по химии, шт.",46,null,"соответствует"]
[null,null,"Состав каждой лабораторной работы:"]
[null,null,"теоретические сведения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"последовательный алгоритм по обработке полученных данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"печатный вид в цветном исполнении","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Аксессуары:"]
[null,null,"1. Дополнительные материалы в комплекте:","Кабель USB соединительный",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во, шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"длина,  см",180,null,"соответствует"]
[null,null,"2. Дополнительные материалы в комплекте","Зарядное устройство с кабелем miniUSB",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Дополнительные материалы в комплекте","USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy",null,"соответствует"]
[null,null,"Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во,  шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"5. Дополнительные материалы в комплекте:","Набор лабораторной оснастки",null,"соответствует"]
[null,null,"5.1) Измерительный электрод рН с разъемом BNC и буферным раствором:"]
[null,null,"кол-во,  шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"5.2) Измерительный электрод электропроводимости с разъемом BNC:"]
[null,null,"кол-во,  шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"5.3) Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием:"]
[null,null,"кол-во,  шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Чувствительный элемент датчика","РТС термистор",null,"соответствует"]
[null,null,"Толщина стенки зонда, мм",0.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина выносной части зонда, мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр зонда, мм",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К)",4,null,"соответствует"]
[null,null,"5.4) Комплект кювет для датчика-колориметра:"]
[null,null,"Количество кювет в комплекте, шт",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Объем одной кюветы, мл",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина оптического пути кюветы, мм",10,null,"соответствует"]
[null,null,"4. Дополнительные материалы в комплекте","Упаковка",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Паспорта для мультидатчиков","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Дополнительные материалы в комплекте","Руководство по эксплуатации",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы:"]
[null,null,"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Видеоролики на сайте производителя","наличие",null,"соответствует"]
[4,"Цифровая лаборатория по экологии ",null,null,1]
[null,null,"Предметная область","Экология",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип пользователя","Обучающийся",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Беспроводной мультидатчик",null,"соответствует"]
[null,null,"Дистанционный сбор данных","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м",18,null,"соответствует"]
[null,null,"Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Характеристики мультидатчика:"]
[null,null,"разрядность встроенной АЦП, бит",12,null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения","Bluetooth low energy (BLE)",null,"соответствует"]
[null,null,"версия Bluetooth low energy (BLE)","4.1",null,"соответствует"]
[null,null,"встроенная память объемом, Кбайт",2,null,"соответствует"]
[null,null,"емкость батареи, А*ч",0.4,null,"соответствует"]
[null,null,"номинальное напряжение батареи, В",3.7,null,"соответствует"]
[null,null,"контроллер заряда батареи","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"готовность к сопряжению мультидатчика;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных;","наличие",null," не соответствует (не подключается)"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных);","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"низкий заряд аккумулятора мультидатчика.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"Длина, мм",89,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина, мм",63,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота, мм",27,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения зарядного устройства","miniUSB (тип В)",null,"соответствует"]
[null,null,"Описание встроенных датчиков:"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик относительной влажности",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика относительной влажности, Процент","0 … 100",null,"соответствует"]
[null,null,"возможность определения точки росы","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, %",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Время установления сигнала, секунд",17,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик освещенности",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика освещенности, Люкс","0 … 180000",null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик уровня pH",null,"соответствует"]
[null,null,"Оборудован комбинированным измерительным электродом рН с разъемом BNC и буферным раствором","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, pH","0…14",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика,  pH",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон рабочих температур, ºС","+10…+80",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик концентрации нитрат-ионов",null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет концентрацию нитрат-ионов в растворе","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Рабочий диапазон рН, pH","1 … 10",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик концентрации ионов хлора",null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет концентрацию ионов хлора в растворе","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Рабочий диапазон рН, pH","0 … 12",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик температуры исследуемой среды",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика температур, ºС"," -40 … +165",null,"соответствует"]
[null,null,"Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Чувствительный элемент датчика","РТС термистор",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ºС",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Толщина стенки зонда, мм",0.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина выносной части зонда, мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр зонда, мм",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К)",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик электрической проводимости",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика электропроводности, мкСм","0 … 20000",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение, мкСм/см",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Оборудован измерительн ым щупом электропроводимости с разъемом BNC","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик температуры окружающей среды",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, ºС","-40 … +60",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ºС",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Отдельные датчики и мультидатчики:"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик звука",null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина,  мм",55,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина,  мм",35,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота,  мм",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения датчика","USB (тип B)",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон звукового давления, Па","-2… +2",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение, мПа",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон частот, Гц"," 50 … 8000",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик влажности почвы",null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина,  мм",55,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина,  мм",35,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота,  мм",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения датчика","USB (тип B)",null,"соответствует"]
[null,null,"Определяет количество влаги в почве и преобразовывать в единицы абсолютной влажности","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Оборудован выносным щупом для погружения в почву","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, %","0 … 50",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, %",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина погружной части щупа, мм",96,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик окиси углерода",null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина,  мм",55,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина,  мм",35,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота,  мм",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения датчика","USB (тип B)",null,"соответствует"]
[null,null,"Оборудован электрохимическим сенсором чувствительным к содержанию окиси углерода","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, ppm","0 … 1000",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ppm",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Время отклика сигнала, с",60,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон влажности при измерении, %","5 … 98",null,"соответствует"]
[null,null,"Мультидатчик оптической плотности и мутности","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Мультидатчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционных системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина, мм",70,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина, мм",50,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота, мм",22,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения мультидатчика","miniUSB (тип В)",null,"соответствует"]
[null,null,"Имеется цветная этикетка на корпусе с указанием модели, сайта производителя и графическим обозначением расположения источника света","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Объем кювет, мл",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество кювет в комплекте, шт.",10,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина оптического пути кювет, мм",10,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество встроенных датчиков в мультидатчик, шт.",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчики, встроенные в единый корпус мультидатчика:"]
[null,null,"Датчик-колориметр тип 1","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",630,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения оптической плотности, D","0 … 2",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик-колориметр тип 2","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",525,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения оптической плотности, D","0 … 2",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик-колориметр тип 3","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",470,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения оптической плотности, D","0 … 2",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика при измерении оптической плотности, D",0.01,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик мутности жидкости","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, NTU","0 … 200",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, NTU",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Длина волны источника света, нм",940,null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение",null,"соответствует"]
[null,null,"Доступно для операционны х систем: Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционирование на русском языке","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал детальной настройки датчика:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. настройка периода опроса","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. выбор единиц измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. возможность скрытия датчика в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. переход в режим калибровки датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"8. выбор диапазона датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал общих настроек:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Настройка продолжительности эксперимента","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Защита функционала калибровки паролем","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сохранение результатов калибровки пользователя","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал по работе с графиками:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Возможность перемещать график по различным осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сброс масштаба графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"График датчика в режиме сбора данных автоматически выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого диапазона по оси значений вручную и фиксации этого диапазона (отключение автоматического определения видимого диапазона)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенно го датчика продолжен с момента разъединения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременно с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls).","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения. ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал с информацией о версии программного обеспечения:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Отображение номера текущей версии ПО","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Справочно-методические материалы",null,"соответствует"]
[null,null,"описание работ которые можно провести с использовани\\ем цифровой лаборатории","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во работ по экологии, шт.",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Состав каждой лабораторной работы:"]
[null,null,"теоретические сведения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"последовательный алгоритм по обработке полученных данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"печатный вид в цветном исполнении","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Аксессуары:"]
[null,null,"1. Дополнительные материалы в комплекте:","Кабель USB соединительный",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"длина,  см",180,null,"соответствует"]
[null,null,"2. Дополнительные материалы в комплекте","Зарядное устройство с кабелем miniUSB",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Дополнительные материалы в комплекте","USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy",null,"соответствует"]
[null,null,"Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории","наличие",null,"не соответствует, при отрывании программа выдаёт ошибку"]
[null,null,"5. Стержень для закрепления в штативе","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во,  шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"диаметр, мм",6,null,"соответствует"]
[null,null,"длина, мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"6. Дополнительные материалы в комплекте","Упаковка",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Паспорта для мультидатчика и отдельных датчиков","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"8. Дополнительные материалы в комплекте","Руководство по эксплуатации",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы:"]
[null,null,"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Видеоролики на сайте производителя","наличие",null,"соответствует"]
[5,"Цифровая лаборатория по физиологии ",null,null,1]
[null,null,"Предметная область","Физиология",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип пользователя","Обучающийся",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип передачи показаний датчика","Прямое подключение к устройству",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Беспроводной мультидатчик",null,"соответствует"]
[null,null,"Дистанционный сбор данных","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность одновременно получать сигналы с нескольких датчиков, встроенных в корпус беспроводного мультидатчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный контроллер Bluetooth поддерживает работу с компактными цифровыми датчиками, которые передают данные по шинам QSPI, SPI, 2-wire, I2С, PDM, QDEC","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Передача данных по протоколу Bluetooth через встроенную в устройство керамическую антенну, без использовани я съемных, накладных и выносных приемников и передатчиков сигнала (антенн)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дальность передачи сигнала от мультидатчика до компьютера, ноутбука и планшета в прямой видимости, м",18,null,"соответствует"]
[null,null,"Поддержка обновления внутренней программы мультидатчика «по воздуху» (без подключения кабеля) с помощью метода OTA (over-the-air) через программное обеспечение сбора и обработки данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Безопасность передачи данных обеспечивается встроенным в контроллер криптографическим ускорителем с поддержкой алгоритма шифрования 128 бит AES","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Характеристики мультидатчика:"]
[null,null,"разрядность встроенной АЦП, бит",12,null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения","Bluetooth low energy (BLE)",null,"соответствует"]
[null,null,"версия Bluetooth low energy (BLE)","4.1",null,"соответствует"]
[null,null,"встроенная память объемом, Кбайт",2,null,"соответствует"]
[null,null,"емкость батареи, А*ч",0.4,null,"соответствует"]
[null,null,"номинальное напряжение батареи, В",3.7,null,"соответствует"]
[null,null,"контроллер заряда батареи","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Статусы индикаторов беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"готовность к сопряжению мультидатчика;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"успешное сопряжение мультидатчика с регистратором данных на котором установлена программа сбора и обработки данных;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме сбора и передачи данных;","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"работа мультидатчика в режиме логирования (запись измеряемых данных во внутреннюю память мультидатчика, для последующего получения этих данных в программе сбора и обработки данных);","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"низкий заряд аккумулятора мультидатчика.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса беспроводного мультидатчика:"]
[null,null,"Длина, мм",89,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина, мм",63,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота, мм",27,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения зарядного устройства","miniUSB (тип В)",null,"соответствует"]
[null,null,"Описание встроенных датчиков:"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик артериального давления",null,"соответствует"]
[null,null,"В комплект датчика входит специальная манжета с утягивающим механизмом, груша тонометрическая и трубка для подключения к датчику","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"В программном обеспечении определяется систолическое, диастолическое давление и пульс исследуемого","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, мм рт. ст.","0 … 250",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, мм рт. ст.",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик пульса",null,"соответствует"]
[null,null,"Непрерывно определяет частоту сердечного ритма. Датчик имеет выносную клипсу, одеваемую на палец исследуемого.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"ИК фото- и светодиоды, расположенные на одной оси, проходящей через третью фалангу пальца встроены в корпус клипсы","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения пульса, уд/мин","25 … 250",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, уд/мин",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера для подключения клипсы, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик температуры тела",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, ºС","+25 … +50",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, ºС",0.1,null,"соответствует"]
[null,null,"Выносной герметичный температурный зонд из нержавеющей стали с хромированным покрытием","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Длина металлической части зонда, мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр зонда, мм",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Коэффициент теплопроводности термопасты, Вт/(м*К)",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик частоты дыхания","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"дыхательная трубка со встроенным в ней чувствительным элементом","наличие",null,"соответствует"]
[null,null," ",10,null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, циклов/мин","0 … 100",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение, цикла/мин",0.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр дыхательной трубки, мм",12,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик ускорения",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон датчика акселерометр, g"," +8…-8",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение, g",0.004,null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет ускорение движущихся объектов по 3-м осям координат","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Отдельные датчики:"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик - электрокардиограф",null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционны х системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина,  мм",55,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина,  мм",35,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота,  мм",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения датчика","USB (тип B)",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон входного напряжения, мВ","-300 … +300",null,"соответствует"]
[null,null,"Ток потребления, мкА",180,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество одноразовых нательных электродов, шт.",100,null,"соответствует"]
[null,null,"Диаметр разъема-штекера, мм",3.5,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик кистевой силы",null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционны х системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина,  мм",71,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина,  мм",50,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота,  мм",28,null,"соответствует"]
[null,null,"Разъем для подключения датчика","USB (тип B)",null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет сжимающее усилие, создаваемое кистью руки","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измерения, Н","0 … 50",null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение датчика, Н",0.02,null,"соответствует"]
[null,null,"Тип датчика","Датчик освещенности",null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик соответствует классу устройств USB HID, при подключении не требует создания и инсталляции специальных драйверов в операционны х системах Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Габаритные размеры корпуса:"]
[null,null,"Длина,  мм",55,null,"соответствует"]
[null,null,"Ширина,  мм",35,null,"соответствует"]
[null,null,"Высота,  мм",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Измеряет уровень освещенности и обладает спектральной чувствительностью близкой к чувствительности человеческого глаза","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"адаптивный логарифмический аналого-цифровой преобразователь, автоматически переключающий чувствительность в зависимости от текущей освещенности","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"защита от инфракрасных излучений с помощью светового фильтра, установленным на корпусе чувствительного элемента датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Измерение освещенности в диапазоне, лк","0 … 180000",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Программное обеспечение",null,"соответствует"]
[null,null,"Доступно для операционных систем: Windows, OSx, Android и Linux","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционирование на русском языке","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал быстрого запуска (запуск измерений подключенных датчиков без дополнительных настроек).","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение подключенных по USB к компьютеру, планшету датчиков и мультидатчиков и отображение списка подключенных датчиков","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал выбора датчиков для измерения – возможность скрыть подключенные датчики, которые не требуются в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Интерфейс подключения датчиков по протоколу Bluetooth. Содержит функционал поиска доступных включенных устройств, отображение списка доступных устройств, функционал подключения найденных и доступных устройств, отображение списка подключенных устройств, функционал отключения подключенных к программе устройств","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал детальной настройки датчика:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. настройка периода опроса","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. выбор единиц измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. возможность скрытия датчика в режиме измерения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. настройка цвета линии и толщины линии на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. настройка цвета и толщины точек на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. настройка видимого интервала измерений на графике для датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. переход в режим калибровки датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"8. выбор диапазона датчика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал общих настроек:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Настройка продолжительности эксперимента","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Настройка вида графика по умолчанию (линия, линия с точками, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Настройка вида таймера (секундомер – отображается кол-во секунд и миллисекунд прошедших с момента запуска измерений; часы – таймер отображается в формате электронных часов, показывая количество минут прошедших с момента запуска эксперимента по формату: «ММ:СС», где ММ – это минуты, а СС – секунды.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Выбор цветового оформления программы. Для пользователя доступны два режима оформления: светлый и темный","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал связки датчиков. Датчики подключенные к связке датчиков отображаются одновременно на одном графике. График связки датчиков имеет функционал настройки отображения минимального и максимального значения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Для каждого датчика предусмотрен свой график, в том числе для датчиков подключенных к связке датчиков. Обеспечено переключение между графиками датчиков в режиме реального времени, без приостановки работы программы","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал автоматического тестирования датчиков и калибровки: ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Защита функционала калибровки паролем","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Выбор количества этапов по которым будет производиться калибровка","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Ввод значений для каждого этапа калибровки и сверка с текущими показаниями","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Расчет нового значения по окончании калибровки и его отображение для принятия решения пользователем о сохранении, отмене введенных им значений","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сохранение результатов калибровки пользователя","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Функционал сброса калибровки к заводским настройкам","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Режим сбора данных. В режиме сбора данных обеспечивается: возможность управления датчиком, пересылка команды на смену режима его работы, доступ к цифровому переключателю диапазонов датчика через интерфейс программы, отображение графиков датчика и связки датчиков в режиме реального времени, отображение показаний датчика в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал по работе с графиками:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Возможность перемещать график по различным осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Изменять масштаб графика одновременно по двум осям","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Изменять масштаб графика по любой оси отдельно","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Изменять режим отображения графика (линия, линия с точкой, только точки)","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Сброс масштаба графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"6. Отображение маркеров для точек значений графика по двум осям на которые наведен курсор","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Увеличение масштаба выбранной курсором области графика","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"График датчика в режиме сбора данных автоматическ и выбирает видимый диапазон по оси значений для отображения всех точек графика. Также предусмотрен функционал установления видимого","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"В режиме сбора данных поддерживает подключение и отключение датчиков («на горячую»), работа программы при этих действиях не прервана, не завершена. При отключении датчика полученные данные сохраняются в памяти программы. Повторно подключенный датчик автоматически распознается и продолжает передавать данные, график повторно подключенного датчика продолжен с момента разъединения ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Автоматическое определение наименования, единиц и пределов измерения подключенных датчиков; отображение таймера работы программы в режиме реального времени одновременн с показаниями датчиков; возможность краткосрочной приостановки программы и последующее возобновление работы без потери полученных данных; просмотр данных на графике за весь период измерений; отображение таблицы показаний в программе. Таблица показаний содержит все полученные данные со всех датчиков. Полученные данные сопоставлены со шкалой времени. Отображение данных в таблице в обратном порядке – первой строкой отображается последнее измеренное значение, последней – первое измеренное значение; выгрузку таблицы с полученными данными в формат табличного редактора (*.xls). ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Выгрузка в табличный редактор осуществляется в порядке проводимых измерений: первой строкой выгружено первое измеренное значение, последней строкой – последнее измеренное значение; сохранение полученных данных во внутреннюю память датчика в автоматическом режиме; считывание сохраненных значений из памяти датчика. Данные используются для выгрузки в формат табличного процессора, продолжения измерений ","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал полуавтоматической калибровки показаний датчиков в режиме сбора данных. Полуавтоматическая калибровка подразумевает сброс значений к нулевым показаниям с сохранением и отображением пользователю коррелирующего значения.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Кол-во одновременно опрашиваемых датчиков, шт",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал обновления внутренней программы беспроводных датчиков и мультидатчиков «по воздуху» методом ОТА (over-the-air). При подключении по протоколу Bluetooth автоматически определяются устройства нуждающиеся в обновлении. Процесс обновления происходит в автоматическом режиме и отображается в программном обеспечении в режиме реального времени.","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Функционал с информацией о версии программного обеспечения:","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"1. Отображение номера текущей версии ПО","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"2. Функционал проверки обновления ПО в виде кнопки","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Кнопка открытия документаци и в формате HTML","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. Информация о контактах для обращения в техническую поддержку","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы в комплекте","Справочно-методические материалы",null,"соответствует"]
[null,null,"описание работ которые можно провести с использованием цифровой лаборатории","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во работ по физиологии, шт.",20,null,"соответствует"]
[null,null,"Состав каждой лабораторной работы:"]
[null,null,"теоретические сведения","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"подробный сценарий при работе с цифровой лабораторией","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"последовательный алгоритм по обработке полученных данных","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"перечень контрольных вопросов для закрепления полученных знаний","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"печатный вид в цветном исполнении","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Аксессуары:"]
[null,null,"1. Дополнительные материалы в комплекте:","Кабель USB соединительный",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"длина,  см",180,null,"соответствует"]
[null,null,"2. Дополнительные материалы в комплекте","Зарядное устройство с кабелем miniUSB",null,"соответствует"]
[null,null,"3. Дополнительные материалы в комплекте","USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy",null,"соответствует"]
[null,null,"Адаптер имеет встроенный светодиодный индикатор, который загорается во время работы адаптера","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"4. USB флеш накопитель с записанным программным обеспечением цифровой лаборатории","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"5. Стержень для закрепления в штативе","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"кол-во,  шт.",1,null,"соответствует"]
[null,null,"диаметр, мм",6,null,"соответствует"]
[null,null,"длина, мм",100,null,"соответствует"]
[null,null,"6. Дополнительные материалы в комплекте","Упаковка",null,"соответствует"]
[null,null,"7. Паспорта для мультидатчика и отдельных датчиков","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"8. Дополнительные материалы в комплекте","Руководство по эксплуатации",null,"соответствует"]
[null,null,"Дополнительные материалы:"]
[null,null,"Наличие русскоязычного сайта поддержки","Да",null,"соответствует"]
[null,null,"Видеоролики на сайте производителя","наличие",null,"соответствует"]
["6.","Расширенный робототехнический набор",null,null,1]
[null,null,"Комплектация:","крепления и провода, программируемый контроллер управления ввод/вывод",null,"соответствует"]
[null,null,"Робототехнический набор предназначен для изучения основ робототехники, деталей, узлов и механизмов, необходимых для создания робототехнических устройств","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Набор представляет собой комплект структурных элементов, соединительных элементов и электротехнических компонентов","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Набор позволяет проводить эксперименты по предмету физика, создавать и программировать собираемые модели, из компонентов, входящих в его состав, рабочие модели мобильных и стационарных робототехнических устройств с автоматизированным управлением, в том числе на колёсном и гусеничном ходу, а также конструкций, основанных на использовании различных видов передач (в том числе червячных и зубчатых) а также рычагов","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность практического изучения технологий интернета вещей и основ искусственного интеллекта. С помощью встроенных беспроводных сетевых решений (Wi-Fi и Bluetooth) и возможности интеграции с бесплатным облачным ПО","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность объединения нескольких роботов, собранных из подобных наборов, в группы с сетевым взаимодействием","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Опциональная возможность расширения дополнительными компонентами (не входящими в стандартную комплектацию), позволяющими изучать техническое зрение и промышленную робототехнику","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность работы набора с дополнительными облачными сервисами","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество программируемых контроллеров в пластиковых корпусах, позволяющих одновременно создавать 2 варианта роботов различного назначения, имеющих возможность работы как в потоковом режиме, так и автономно; позволяющих реализовать обучение программированию в нескольких средах разработки на различных языках (в средах Mblock, Arduino IDE, на языках Scratch, C, Python, micro Python) шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Контроллер тип 1:"]
[null,null,"Совместимость с открытой платформой Arduino","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество портов (RJ25) для подключения датчиков и устройств (с контактами для управления цифровым и аналоговым сигналами, для  подключения по I2C интерфейсу) шт.",6,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество портов для подключения двигателей постоянного тока шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Порт USB Type B для подключения к компьютеру","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Разъём для подключения блока питания","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Кнопки включения и перезапуска на корпусе","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность программирования на языке Scratch в среде MBlock и на языке С в среде Arduino IDE","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Контроллер тип 2:"]
[null,null,"Возможность одновременной записи нескольких программ, с возможностью переключения между ними","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество одновременно записываемых программ, шт.",8,null,"соответствует"]
[null,null,"Возможность блочного программирования на языке Scratch, программирования на языках Python и micro Python","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Напряжение питания, В.",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Частота процессора, МГц.",240,null,"соответствует"]
[null,null,"Объем встроенной памяти ROM, Кбайт",448,null,"соответствует"]
[null,null,"Объем встроенной памяти SRAM, Кбайт",520,null,"соответствует"]
[null,null,"Объем расширенной встроенной памяти SPI Flash, Мбайт",8,null,"соответствует"]
[null,null,"Объем расширенной встроенной памяти PS RAM, Мбайт",8,null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный модуль беспроводной связи Wi-Fi","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество встроенных сенсоров и исполнительных устройств, шт.",10,null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный микрофон","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный полифонический динамик","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный 3-х осевой датчик угловой скорости и акселерометр","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный программируемый модуль RGB-светодиодов","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество RGB-светодиодов в модуле, шт.",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Встроенный 5-ти позиционный джойстик","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество программируемых кнопок, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Кнопка возврата на главный экран","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Полноцветный дисплей, позволяющий выводить данные с датчиков в виде таблиц и графиков, а также создавать встроенные в контроллер видеоигры","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Тип матрицы дисплея","IPS",null,"соответствует"]
[null,null,"Диагональ дисплея, дюйм",1.44,null,"соответствует"]
[null,null,"Разрешение дисплея, пиксель","128х128",null,"соответствует"]
[null,null,"Порт для подключения внешних электронных модулей с возможностью их последовательного соединения\\","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Максимальное количество последовательного подключаемых внешних электронных модулей, поддерживаемое портом, шт.",21,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество портов для проводов Dupont (включая цифровые, аналоговые, I2C, RT, SPI-контакты) шт.",14,null,"соответствует"]
[null,null,"Порт USB Type C","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Кабель USB Type C для подключения к компьютеру","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Плата расширения совместимая с контроллером","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Емкость литий-ионной батареи платы, мАч",800,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество портов платы для двигателей постоянного тока, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество портов платы для серводвигателей, электронных модулей (датчиков, исполнительных модулей), совместимым со средой Arduino, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Выключатель питания платы","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Состав подключаемых электронных модулей:"]
[null,null,"Модуль Bluetooth","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Двойной датчик линии","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Ультразвуковой датчик расстояния","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Диапазон измеряемого расстояния ультразвуковым датчиком расстояния, м."," 0,1 ... 4",null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик цвета","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество определяемых цветов датчиком цвета, шт.",256,null,"соответствует"]
[null,null,"Датчик касания электро-механический","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Модуль ИК-приемник","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Пульт дистанционного управления ИК","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество моторов постоянного тока с редуктором, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Максимальная частота вращения мотора постоянного тока, об/мин",220,null,"соответствует"]
[null,null,"Сервопривод","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Усилие сервопривода, кг*см",1,null,"соответствует"]
[null,null,"Аккумуляторная батарея","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Состав пластиковых деталей для конструирования и соединения узлов и элементов:"]
[null,null,"Количество балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт.",20,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 15)"]
[null,null,"Количество типоразмеров балок с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт.",6,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 3)"]
[null,null,"Количество рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт.",13,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 5)"]
[null,null,"Количество типоразмеров рамок прямоугольных с возможностью двустороннего соединения с другими деталями, шт.",4,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 3)"]
[null,null,"Количество осей, шт.",6,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество типоразмеров осей, шт.",3,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии  нет)"]
[null,null,"Количество осей с ограничителем, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество осей с соединителем, шт.",2,null,"соответствует"]
[null,null,"Соединитель осей","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество соединительных элементов разной формы (Т-образные, угловые), шт.",19,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 15)"]
[null,null,"Количество форм соединительных элементов, шт.",6,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 1)"]
[null,null,"Количество прямых соединительных элементов, шт.",29,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 18)"]
[null,null,"Количество типоразмеров прямых соединительных элементов, шт.",7,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 6)"]
[null,null,"Количество рамных соединительных элементов, шт",6,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 3)"]
[null,null,"Количество декоративных элементов разной формы, шт.",14,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 11)"]
[null,null,"Количество форм декоративных элементов, шт.",5,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество колесных ступиц со съемными резиновыми шинами, шт.",4,null,"соответствует"]
[null,null,"Количество ступиц-звездочек, шт.",4,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 2)"]
[null,null,"Количество гусеничных траков, шт.",60,null,"соответствует"]
[null,null,"Сферическое колесо с держателем, имеющим возможность крепления со всех сторон","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество зубчатых шестерен с разным количеством зубьев, шт.",13,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 4)"]
[null,null,"Количество типов зубчатых шестерен (по количеству зубьев), шт.",5,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 3)"]
[null,null,"Червячная передача","наличие",null,"соответствует"]
[null,null,"Количество штифтов различных конфигураций, шт.",160,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 125)"]
[null,null,"Количество блоков для параллельного соединения нескольких деталей, шт.",10,null,"Не соответствует, ввиду недостаточности по количеству (в наличии 1)"]
[null,null,"Количество блоков для перпендикулярного соединения нескольких деталей, шт.",4,null,"соответствует"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}