**Всероссийская олимпиада по технологии**

**Муниципальный этап**

**профиль «Культура дома, дизайн и технологии»**

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий**

**10-11 класс**

**«Изготовление сумкииз фетра»**


|  |  |
| --- | --- |
| **Задание:**  Изготовить сумку из фетра | **Материалы:**  Фетр: 410\*760 мм - 1шт.  80\*500 мм - 1 шт.  Фетр контрастных цветов 150\*150 мм - 5 цветов  Нитки швейные - 1 шт.  Иголка  Ножницы |
| IMG_256IMG_256IMG_256Фетр мягкий, податливый материал, завоевавший популярность у рукодельниц. Из него делают игрушки и предметы декора, украшения и бытовые принадлежности.  ****Сумка из фетра****сделанная****своими руками****, заслуженно пользуется уважением. Стильная, вместительная. Ее можно использовать как пляжный вариант, а можно смело отправляться на работу. | |

**Последовательность выполнения и графическое изображение**

|  |  |
| --- | --- |
| **Описание операции** | **Графическое изображение** |
| 1. Продумайте оформление вашей сумки.   При необходимости выполните эскиз изделия с декором.  Вы можете использовать любые предложенные Вам материалы. От места расположения декора, возможно, поменяется порядок выполнения работы. Не задерживайтесь на этом этапе!  **Детали декора из фетра пришить с помощью швейной машинки.** | *Место для Вашего предварительного эскиза* |
| 1. Прорисовать детали, выдерживая параметры, учитывая припуски на швы (5 мм.). |  |
| 1. На основной выкройке найти середину и отметить ее. | IMG_256 |
| 1. По каждому краю отметить прямоугольник и вырезать его. |  |
| 1. Сострочить ручки, оставив незашитыми края, как это показано на фото. | IMG_256 |
| 1. Закрепить ручки на сумке. |  |
| 1. Закрепить края булавками или прищепками и прострочить по лицевой стороне. | IMG_256 |
| 1. Застрочить дно, защемив каждый угол швом на 3-4 см, как это показано на картинке.. | IMG_256 |

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценки** | **Баллы** | **По факту** |
|  | Правильная организация рабочего места, соответствие одежды правилам безопасности да/нет | 1 |  |
|  | Детали выкроены в соответствии с предложенным графическим изображением и техническими условиями; размеры основной детали соблюдены да/нет | 1 |  |
|  | Качество шва  да/нет | 1 |  |
|  | Учтены припуски на швы (5 мм.)±1 мм | 1 |  |
|  | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм да/нет | 1 |  |
|  | Качество пришивания декора из фетра да/нет | 2 |  |
|  | Качество сострачивания ручек да/нет | 1 |  |
|  | Качество закрепления ручек да/нет | 1 |  |
|  | Грамотное и уместное композиционное решение; согласованность отделочных элементов с размерами всей работы да/нет | 2 |  |
|  | Оригинальное использование элементов отделки, наличие определённой «смысловой идеи оформления» да/нет | 3 |  |
|  | Внешний вид (цветовая гамма ниток…тесьмы…, аккуратность выполненной работы, в том числе и качество изнаночной стороны) да/нет | 1 |  |
|  | **Итого** | **15** |  |

Шаблоны для декора