**Практическая работа по моделированию швейных изделий**

**7-8 класс**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Юбка асимметричного кроя.  На переднем и заднем полотнищах по две талиевых вытачки.  С правой стороны юбки на переднем и заднем полотнищах вставка, расклешенная к низу. Вставка в виде одной детали, без бокового шва. Нижний срез вставки удлинен по линии бока юбки.  Застежка на молнию, распложенную в левом боковом шве.  Верхний срез юбки обработан обтачкой. |

**Чертеж основы юбки для моделирования**

*Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.*

**

**Чертеж основы юбки *(цветной лист бумаги)***

* *

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию юбки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | **Количество баллов** | **По факту** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки** | **5,5** |  |
| 1 | Нанесение линии вставки на переднем полотнище | 1 |  |
| 2 | Нанесение линии вставки на заднем полотнище | 1 |  |
| 3 | Нанесение линий для расклешения вставки на переднем полотнище | 1 |  |
| 4 | Нанесение линий для расклешения вставки на заднем полотнище | 1 |  |
| 5 | Нанесение метки застежки-молнии | 0,5 |  |
| 6 | Уточнение линии низа вставки | 1 |  |
|  | **Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **1** |  |
| 7 | Нанесение линии обтачки на переднем полотнище | 0,5 |  |
| 8 | Нанесение линии обтачки на заднем полотнище | 0,5 |  |
|  | **Подготовка выкройки к раскрою** | **13,5** |  |
| 9 | Наличие полного комплекта лекал | 4 |  |
| 10 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - переднего полотнища (1 балл)  - заднего полотнища (1 балл)  - боковой вставки (3 балла)  - обтачек верхнего среза (1 балл) | 6 |  |
| 11 | Указание названия деталей | 0,5 |  |
| 12 | Указание количества деталей | 0,5 |  |
| 13 | Наличие контрольных линий и меток:  - долевые нити на деталях, сгибы деталей, линии середины (0,5 балла);  - наличие надсечек (0,5 балла). | 1 |  |
| 14 | Указание величины припусков у каждого среза | 1 |  |
| 15 | Аккуратность работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |