{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Приложение № 1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Приложение № 1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,7],[2,3,2,5],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[8,1,11,1],[8,2,11,2],[8,3,11,3],[12,0,12,7],[14,3,14,5],[16,1,31,1],[19,2,21,2],[23,2,25,2],[27,2,29,2],[32,1,34,1],[37,1,50,1],[38,2,40,2],[48,2,49,2],[48,3,49,3]]}
["Образец расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования\nжелтые ячейки - значения расчитываются автоматически, запрещено вносить изменения; \nзеленые ячейки - выбор значений 0 или 1;\nсиние ячейки - фактическое численное значение"]
["№ п/п","Обязательное требование","Подтверждающий документ","Показатель","Вес показателя","Наименование показателя","Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполненния)","Примечания к расчетам показателей готовности "]
[{"$nulls":3},"ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ",null,null,{"$f":"E4*G4+E9*G9","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nИмо = Кзакон о тепл*0,65+Коценка*0,35 "]
[1,"Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) \n(подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 \n(далее – Правила):","–","Показатель выполнения требований Федерального\nзакона о теплоснабжении",0.65,"Кзакон о тепл",{"$f":"E5*G5+E6*G6+E7*G7","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКзакон о тепл = Кпорядок*0,4+Ксхем*0,3+Кбесхоз*0,3\n\n\n\n"]
["1.1","Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании\n(пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)\n\n","Утвержденный (актуализированный) порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения \nв муниципальном образовании (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)\n(подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)\n\n\n\n","Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании",0.4,"Кпорядок\n",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n"]
["1.2","Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении\n(пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)\n","Утвержденная актуализированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 \n(подпункт 8.3.2 пункта Правил)\n\n","Показатель наличия утвержденной актуализированной схемы теплоснабжения",0.3,"Ксхем",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n\n"]
["1.3","Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию\n(пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)\n\n\n","Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, \n9.3.3 – 9.3.12, 9.3.14 – 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26 – 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 61 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении \n(подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)\n\n\n\n","Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения",0.3,"Кбесхоз",{"$f":"IF(G8=0,G15,1)","v":1},"Значение ячейки проставляется автоматически, в зависимости от проверки наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения.\n\n"]
[{"$nulls":3},"Проверка наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения"," – "," – ",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\n- при отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения принимается значение 1;\n- при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 1;\n- при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых не определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 0, при этом расчет Кбесхоз ведется в соответствии с Образцом приложения к расчету индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования в случае наличия у них бесхозяйных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая их содержание и обслуживание."]
[2,"Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234  (далее – Порядок)\n(подпункт 8.2 пункта 8 Правил) \n\n\n \n \n \n\n","Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 \n(подпункт 8.2 пункта 8 Правил)\n \n\n\n\n \n\n\n \n\n \n","Показатель оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил\n \n\n",0.35,"Коценка",{"$f":"(G11/G12)*G10","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКоценка=(nактов/nвсего)*lпорядок "]
["2.1",{"$nulls":3}," – ","lпорядок",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\n- при соблюдении Порядка lпорядок принимается равным 1.\n- при не соблюдении Порядка lпорядок принимается равным 0"]
["2.2",{"$nulls":3}," – ","nактов ",1,"Необходимо указать фактическое значение\nколичества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду"]
["2.3",{"$nulls":3}," – ","nвсего ",1,"Необходимо указать фактическое значение\nколичества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения)\n\n"]
["Образец приложения к расчету индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования в случае наличия у них бесхозяйных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая их содержание и обслуживание\n"]
["№ п/п","Обязательное требование","Подтверждающий документ","Показатель","Вес показателя","Наименование показателя","Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполненния)","Разъяснения по расчетам показателей готовности "]
[{"$nulls":3},"Кбесхоз",null,null,{"$f":"E16*G16+E52*G52","v":1},"Расчет осуществляется, если для бесхозяйных объектов не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание.\nРасчет осуществляется автоматически по формуле:\nКбесхоз= Кзакон о тепл*0,9+Кпредп*0,1\n\n"]
["1","Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении)\n(подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):\n","–","Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении",0.9,"Кзакон о тепл",{"$f":"E17*G17+E33*G33+E36*G36+E37*G37+E38*G38","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКзакон о тепл= Кфунк*0,05+Крежим.налад*0,01+\nКкачест*0,04+Ккач.строит*0,3+Кнадеж*0,6\n\n\n"]
["1.1","Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб\n(пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)\n\n","Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.8 пункта 9 Правил\n","Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб ",0.05,"Кфункц",{"$f":"E18*G18+E19*G19+E20*G20+E23*G23+E24*G24+E27*G27+E28*G28+E31*G31+E32*G32","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКфункц=Кшт*0,1+Кдисп*0,1+Кперечень*0,1+\nКэксп/произв.инстр*0,1+Кзнаний*0,1+\nКобуч*0,1+ Котв*0,1+Кохр.труда*0,15+Ктрен*0,15\n"]
["1.1.1",null,"Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования\n(подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)\n\n","Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов ",0.1,"Кшт",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n"]
["1.1.2",null,"Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) \n(подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)\n","Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление",0.1,"Кдисп",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n"]
["1.1.3",null,"Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536  (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок\n(подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)\n \n\n","Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования ",0.1,"Кперечень",{"$f":"IF(OR(G21=0,G22=0),0,E21*G21+E22*G22)","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКперечень = КпереченьОПО*0,5+ Кперечень неОПО*0,5\n\nЕсли в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.3.1, 1.1.3.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: \nналичие – 1; \nотсутствие – 0.\n\n"]
["1.1.3.1",null,null,"Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО",0.5,"КпереченьОПО",1,"В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.\n\n\n"]
["1.1.3.2",null,null,"Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО",0.5,"Кперечень неОПО",1,"В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.\nДля источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.\nВ случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0."]
["1.1.4",null,"Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности \n(подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)\n","Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций",0.1,"Кэкспл/произв.инстр",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0"]
["1.1.5",null,"Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811  (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений \nо допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников\nи руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО\n(подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)\n\n","Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений\nо допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников\nи руководителей \n\n",0.1,"Кзнаний",{"$f":"IF(OR(G25=0,G26=0),0,E25*G25+E26*G26)","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКзнаний = Кпров зн не ОПО*0,5+Кпров зн ОПО*0,5\n\nЕсли в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.5.1, 1.1.5.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: \nналичие – 1; \nотсутствие – 0\n"]
["1.1.5.1",null,null,"Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок ",0.5,"Кпров зн не ОПО",1,"В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.\nДля источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 (далее – Правила оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон), показатель готовности принимается равным 1.\nВ случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\n"]
["1.1.5.2",null,null,"Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО\n",0.5,"Кпров зн ОПО",1,"В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.\n\n\n"]
["1.1.6",null,"Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности)\n(подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)","Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте",0.1,"Кобуч",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nВ случае, если ОПО не эксплуатируются, то Кобуч принимается равным 1. \n\n\n\n"]
["1.1.7",null,"Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, \nи ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности\n(подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)\n\n\n","Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки\nи (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО\n\n",0.1,"Котв",{"$f":"IF(OR(G29=0,G30=0),0,E29*G29+E30*G30)","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКотв = Котв неОПО *0,5+ Котв ОПО*0,5\n\nЕсли в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.1.7.1, 1.1.7.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: \nналичие – 1; \nотсутствие – 0.\n\n"]
["1.1.7.1",null,null,"Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО",0.5,"Котв неОПО",1,"В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1\nДля источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.\nВ случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\n"]
["1.1.7.2",null,null,"Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО",0.5,"Котв ОПО",1,"В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.\n\n\n\n"]
["1.1.8",null,"Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 924н  \n(подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)\n\n","Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденных порядков производства работ повышенной опасности и оформлений нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по нарядам-допускам ",0.15,"Кохр.труда",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n"]
["1.1.9",null,"Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок\n(подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)\n\n","Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок",0.15,"Ктрен",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n\n"]
["1.2","Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) \nи осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)\n","Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил","Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии",0.01,"Крежим.налад",{"$f":"E34*G34+E35*G35","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКрежим.налад=Ктемп.граф*0,5+Крежим.карт*0,5\n"]
["1.2.1",null,"Разработанные\nи утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)","Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения ",0.5,"Ктемп.граф",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n"]
["1.2.2",null,"Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок\n(пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)\n\n","Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт ",0.5,"Крежим.карт",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n"]
["1.3","Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)","Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности \n(подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)\n\n\n","Показатель обеспечения качества теплоносителей",0.04,"Ккачест",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n"]
["1.4","Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)","Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО.\n(подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)\n\n\n\n","Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта",0.3,"Ккач.строит",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nЗначение Кбесхоз не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.\n\n"]
["1.5","Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)","Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26, 9.3.27 пункта 9 Правил","Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей",0.6,"Кнадеж",{"$f":"E39*G39+E42*G42+E43*G43+E44*G44+E45*G45+E46*G46+E47*G47+E48*G48+E49*G49+E51*G51","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКнадеж=Косвид*0,01+Кобслед*0,05+Киспыт*0,05+\nКгидр*0,4+Кшурф*0,02+Кочист.промыв*0,4+\nКэлектр.сопр*0,01+Кнасос стан*0,01+ Кматер*0,04+Кстрах*0,01"]
["1.5.1",null,"Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:\nо проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный\nв технической документации организации–изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти\nв области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов\n(подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)\n\n","Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов\nи оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации\n",0.01,"Косвид",{"$f":"IF(OR(G40=0,G41=0),0,E40*G40+E41*G41)","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКосвид= Косвид не ОПО *0,5+ Косвид ОПО*0,5\n\nЕсли в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.5.1.1, 1.5.1.2 настоящего оценочного листа не применим (не подлежит оценке), то расчет показателя готовности в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в части критерия, применимого к оценке, при этом показатель определяется по принципу: \nналичие – 1; \nотсутствие – 0.\n\n"]
["1.5.1.1",null,null,"Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования",0.5,"Косвид не ОПО",1,"В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.\n\nДля источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1.\nВ случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0. \n"]
["1.5.1.2",null,null,"Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования",0.5,"Косвид ОПО",1,"В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\nЕсли ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.\n\n\n"]
["1.5.2",null,"Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок \n(подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)","Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров",0.05,"Кобслед",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n"]
["1.5.3",null,"Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей\n(в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру,\nо проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок \n(подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)\n","Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии \nс графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей\n",0.05,"Киспыт",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nВ случае, если тепловые сети не эксплуатируются Киспыт принимается равным 1.\n"]
["1.5.4",null,"Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок \n(подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)\n\n","Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей ",0.4,"Кгидр",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nВ случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кгидр принимается равным 1.\n\nЗначение Кбесхоз не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.\n\n"]
["1.5.5",null,"Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю\nза состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)","Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю\nза состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке\n",0.02,"Кшурф",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nВ случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кшурф принимается равным 1\n\n"]
["1.5.6",null,"Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)\n","Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов ",0.4,"Кочист.промыв",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nЗначение Кбесхоз не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0."]
["1.5.7",null,"Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)\n","Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов",0.01,"Кэлектр.сопр",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nВ случае, если бесхозяйные тепловые сети отсутствуют, Кэлектр.сопр принимается равным 1\n\n"]
["1.5.8",null,"Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)\n","Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций",0.01,"Кнасос.стан",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n\n\n"]
["1.5.9",null,"Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н  (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)\n","Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации\n \n",0.04,"Кматер",{"$f":"G50/100","v":1},"Расчет осуществляется автоматически по формуле:\nКматер=% наличия запас мат факт по инвентар/100"]
["1.5.9.1",{"$nulls":3},"–","% наличия запас мат факт по инвентар",100,"Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого."]
["1.5.10",null,"В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации\n(подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)","Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности",0.01,"Кстрах",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0.\n\nВ случае эксплуатации только объектов, не являющиеся ОПО, значение принимается равным 1.\n"]
["2","Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, \n3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности\n(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)\n\n","Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 – 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 – 15.1.7  Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности) \n(подпункт 9.2 пункта 9 Правил)\n","Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период",0.1,"Кпредп",1,"Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий:\nналичие – 1;\nотсутствие – 0\n"]