**Практическая работа по моделированию швейных изделий**

**9 класс**

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. В соответствии с эскизом модели нанесите линии фасона на чертеж основы юбки.

3. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

4. Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

5. Наклейте детали выкройки на лист результатов.

6. Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание модели |
|  | Юбка, слегка расширенная книзу по боковым срезам.  Переднее полотнище:  - со средним швом, шов расстрочен;  - с накладными карманами прямоугольной формы; верхний срез кармана имеет прямоугольный вырез и одним краем доходит до верхнего среза юбки;  - с двумя вытачками, которые закрыты карманами.  Заднее полотнище:  - с двумя вытачками.  Верхний срез юбки обработан притачным поясом.  Застежка на молнию, распложенную в левом боковом шве и на концах пояса. |

**Чертеж основы юбки для моделирования**

*Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.*

****

**Чертеж основы юбки *(цветной лист бумаги)***

****

**Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)**

**Карта пооперационного контроля**

**к практическому заданию по моделированию юбки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Критерии оценки** | | **Количество баллов** | **По факту** |
|  | **Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы юбки** | **4** | |  |
| 1 | Расширение переднего полотнища по боковому срезу | | 0,5 |  |
| 2 | Расширение заднего полотнища по боковому срезу | | 0,5 |  |
| 3 | Корректирование нижних срезов переднего и заднего полотнищ | | 1 |  |
| 4 | Нанесение метки застежки-молнии | | 0,5 |  |
| 5 | Нанесение местоположения кармана | | 1,5 |  |
|  | **Построение дополнительных декоративных деталей и нанесение линий для построения вспомогательных деталей** | **3** | |  |
| 6 | Построение кармана | | 2 |  |
| 7 | Построение пояса | | 1 |  |
|  | **Подготовка выкройки к раскрою** | **13** | |  |
| 8 | Наличие полного комплекта лекал | | 3,5 |  |
| 9 | Правильное моделирование деталей (соответствие модели и описанию, соблюдение масштаба и пропорций):  - переднее полотнище (1балл);  - заднее полотнище (1балл);  - карман (2 балла);  - пояс (1 балл). | | 5 |  |
| 10 | Указание названия деталей | | 1 |  |
| 11 | Указание количества деталей | | 0,5 |  |
| 12 | Указание направления нити основы | | 0,5 |  |
| 13 | Обозначение контрольных линий | | 0,5 |  |
| 14 | Указание величины припусков у каждого среза | | 1 |  |
| 15 | Аккуратность работы | | 1 |  |
|  | **Итого** | | **20** |  |