{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Инфралист"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Инфралист","index":0,"n_rows":44,"n_cols":5,"rows_kept":44,"merged":[[33,1,33,4]]}
["№ п/п","Шифр","Образовательное решение","Краткие примерные технические характеристики","Количество, шт"]
[null,"Наименование направления: \"Базовая (обязательная часть)\""]
[1,"Естественнонаучная направленность"]
[null,"1.1.","Цифровая лаборатория по экологии","Обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга инструментальными методами. Набор применяется при изучении экологии, биологии, химии, географии и природоведения, а также для индивидуальных исследования и проектной деятельности школьников. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу с 8-ю встроенными датчиками:\nДатчик нитрат-ионов\nДатчик хлорид-ионов\nДатчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH\nДатчик влажности с диапазоном измерения 0…100%\nДатчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк\nДатчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С\nДатчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм\nДатчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +50С\nОтдельные датчики и мультидатчики:\nДатчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц;\nДатчик влажности почвы с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 50%\nДатчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 1000 ppm\nМультидатчик оптической плотности и мутности со встроенными датчиками:\nДатчик оптической плотности 470 нм с диапазоном измерения от 0 до 2 D\nДатчик оптической плотности 525 нм с диапазоном измерения от 0 до 2 D\nДатчик оптической плотности 630 нм с диапазоном измерения от 0 до 2 D\nДатчик мутности растворов с диапазоном измерения от 0 до 200 NTU\nАксессуары: \nКабель USB соединительный (2 шт.)\nЗарядное устройство с кабелем miniUSB\nUSB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy\nСтержень для закрепления датчиков в штативе\nКраткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории\nПрограммное обеспечение \nМетодические рекомендации не менее 20 работ\nУпаковка\nНаличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов.",5]
[null,"1.2.","Микроскоп цифровой","Тип микроскопа: биологический\nНасадка микроскопа: монокулярная\nНазначение: лабораторный\nМетод исследования: светлое поле\nМатериал оптики: оптическое стекло\nУвеличение микроскопа, крат: 64 — 1280\nОкуляры: WF16x\nОбъективы: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный)\nРевольверная головка: на 3 объектива\nТип подсветки: зеркало или светодиод\nРасположение подсветки: верхняя и нижняя\nМатериал корпуса: металл\nПредметный столик, мм: 90\nИсточник питания: 220 В/50 Гц\nЧисло мегапикселей: 1",15]
[null,"1.3.","Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)","Обеспечивает проведение исследования по функционированию человеческого организма. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю встроенными датчиками: Датчик артериального давления (0…250 мм рт. ст.)\nДатчик пульса с диапазоном измерения не уже чем от 30 до 200 уд/мин\nДатчик температуры тела с диапазоном измерения не уже чем от +25 до +40С\nДатчик частоты дыхания с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 100 циклов/мин\nДатчик ускорения с показателями ±2 g; ±4 g; ±8 g\nОтдельные устройства:\nДатчик ЭКГ с диапазоном измерения не уже чем от -300 до +300 мВ)\nДатчик силомер с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 40 Н\nДатчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк\nАксессуары: \nКабель USB соединительный\nЗарядное устройство с кабелем miniUSB\nUSB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy\nКраткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории\nПрограммное обеспечение \nМетодические рекомендации не менее 20 работ\nНаличие русскоязычного сайта поддержки\nНаличие видеороликов.",1]
[null,"1.4.","Цифровая лаборатория «Физика» профильная для педагога","Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики.\nКомплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками:\nЦифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 120С\nЦифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа\nДатчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мТл\nДатчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В ; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В  \nДатчик тока не уже чем от -1 до +1А \nДатчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g\nОтдельные устройства:\nUSB осциллограф не менее 2 канала, +/-10 В\nАксессуары: \nКабель USB соединительный\nЗарядное устройство с кабелем miniUSB\nUSB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy\nКонструктор для проведения экспериментов \nКраткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории\nПрограммное обеспечение \nМетодические рекомендации (40 работ)\nНаличие русскоязычного сайта поддержки\nНаличие видеороликов.",4]
["","1.5.","Цифровая лаборатория «Химия» профильная для педагога","Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. \nКомплектация:\nБеспроводной мультидатчик по химии с 3-мя встроенными датчиками:\nДатчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH\nДатчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм\nДатчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С\nОтдельные датчики:\nДатчик оптической плотности 525 нм\nАксессуары: \nКабель USB соединительный\nЗарядное устройство с кабелем miniUSB\nUSB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy\nКраткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории\nНабор лабораторной оснастки \nПрограммное обеспечение \nМетодические рекомендации не менее 40 работ\nНаличие русскоязычного сайта поддержки\nНаличие видеороликов.",4]
[2,"Технологическая направленность. РОБО"]
[null,"2.1.","Образовательный конструктор с комплектом датчиков","Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ разработки программируемых моделей автономных мобильных роботов. \nВ состав набора должно входить: комплект конструктивных элементов из пластика, инструмент для работы с крепежными компонентами, сервопривод с встроенной системой управления, обеспечивающей обратную связь положению, скорости и нагрузке - не менее 4 шт., пульт управления – не менее 1шт, датчик касания – не менее 1 шт., датчик цвета – не менее 1шт, датчик тактильно-сенсорный со светодиодным модулем – не менее 1 шт., камера с возможностью одновременного определения нескольких цветов – не менее 1 шт., аккумуляторная батарея – не менее 1 шт.\nВ состав набора должен входить робототехнический контроллер – не менее 1шт. Робототехнический контроллер должен обладать встроенным цветным ЖК экраном и встроенным инерционным датчиком. Робототехнический контроллер должен иметь не менее 12 портов для подключения внешних устройств и порт для установки карты памяти.\n\nВ состав набора должен входить программируемый контроллер – не менее 1 шт. Программируемый контроллер должен представлять собой устройство, обеспечивающее возможность осуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработки Arduino IDE. Программируемый контроллер должен обеспечивать аппаратную и программную совместимость с элементной базой, входящей в состав набора. Программируемый контроллер должен содержать следующие интерфейсы: цифровые и аналоговые порты – не менее 50шт, USB, USART, I2C, SPI, ISP, Bluetooth, WiFi. Программируемый контроллер должен содержать интерфейс для подключения приводов и датчиков робототехнического набора– не менее 12 шт.",8]
[null,"2.2.","Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике","Образовательный набор должен быть предназначен для изучения механики, мехатроники и робототехники. Образовательный набор предназначен для разработки программируемых моделей мехатронных систем и мобильных роботов, оснащенных различными манипуляционными и захватными устройствами. \nВ состав набора должно входить: комплект конструктивных элементов из металла, комплект крепёжных элементов, комплект для сборки захватного устройства – не менее 1 шт., колеса с прорезиненным ободом – не менее 2 шт., колеса всенаправленного движения -не менее 2 шт., привод постоянного тока с интегрированной системой управления, обеспечивающей обратную связь положению, скорости и нагрузке - не менее 4 шт., датчик линии - не менее 3 шт., датчик расстояния – не менее 1 шт., аккумуляторная батарея – не менее 1 шт., зарядное устройство – не менее 1 шт. \nВ состав набора должен входить программируемый контроллер, обеспечивающий возможность осуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработки Arduino IDE. Программируемый контроллер должен обеспечивать аппаратную и программную совместимость с элементной базой, входящей в состав набора. Программируемый контроллер должен содержать следующие интерфейсы: цифровые и аналоговые порты – не менее 50шт, USB, USART, I2C, SPI, ISP, Bluetooth, WiFi. Программируемый контроллер должен содержать интерфейс (для подключения приводов и датчиков робототехнического набора), реализованный на базе шины RS-485 – не менее 12шт. Программируемый контроллер должен содержать силовой порт для подключения внешней нагрузки или моторов – не менее 2шт. \nВ состав набора должен входить модуль технического зрения – не менее 1шт. Модуль технического зрения должен обеспечивать возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине.\nМодуль технического зрения должен обеспечивать возможность осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга. \nМодуль технического зрения должен обеспечивать возможность настройки на одновременное обнаружение не менее 10 различных одиночных объектов в секторе обзора, либо не менее 5 составных объектов, состоящих из не менее 3 различных графических примитивов. \nМодуль технического зрения должен обладать встроенными интерфейсами – USB, UART, 1-wire TTL, I2C, SPI для коммуникации со внешними подключаемыми устройствами.",3]
[null,"2.3.","Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике","Набор должен быть предназначен для проведения учебных занятий по изучению основ мехатроники и робототехники, практического применения базовых элементов электроники и схемотехники, а также наиболее распространенной элементной базы и основных технических решений, применяемых при проектировании и прототипировании различных инженерных, кибернетических и встраиваемых систем. \nВ состав набора должны входить комплектующие и устройства, обладающие конструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. \nВ состав набора должен входить комплект конструктивных элементов из металла для сборки макета манипуляционного робота и комплект металлических конструктивных элементов для сборки макета мобильного робота. \nВ состав набора должны входить привода различного типа: моторы с интегрированным или внешним датчиком положения – не менее 2шт, сервопривод большой – не менее 4шт, сервопривод малый – не менее 2шт, привод с возможностью управления в шаговом режиме – не менее 2шт. \nВ состав набора должны входить элементы для сборки вакуумного захвата: вакуумная присоска – не менее 1шт, электромагнитный клапан – не менее 1шт, вакуумный насос – не менее 1шт. \nВ состав набора должна входить элементная база для прототипирования: плата для беспаечного прототипирования, комплект проводов различного типа и длины, комплект резисторов, комплект светодиодов, семисегментный индикатор, дисплей ЖК-типа, кнопки – не менее 5шт, потенциометры – не менее 3шт, инфракрасный датчик - не менее 3шт, ультразвуковой датчик - не менее 3шт, датчик температуры - не менее 1шт, датчик освещенности - не менее 1шт, модуль Bluetooth – не менее 1шт, модуль ИК-приемника – не менее 1шт, модуль ИК-передатчика в виде кнопочного пульта управления – 1шт, аккумулятор – не менее 1шт, зарядное устройство – не менее 1шт. \nВ состав набора должен входить мультидатчик для измерения температуры и влажности окружающей среды – не менее 1шт. Мультидатчик должен обладать встроенным микроконтроллером (тактовая частота -  не менее 16 МГц, шина данных – не менее 8 Кбайт), интерфейсами для подключения к внешним устройствам: цифровые и аналоговые порты, 1-wire TTL, разъем типа RJ. \nВ состав набора должен входить комплект универсальных вычислительных модулей, представляющих собой базовую плату, плату расширения для сетевого взаимодействия и плату подключения силовой нагрузки. Входящие в комплект устройства должны обладать одновременной конструктивной, электрической, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. \nБазовая плата универсального вычислительного модуля должна представлять собой программируемый контроллер в среде Arduino IDE или аналогичных свободно распространяемых средах разработки. Базовая плата должна обладать встроенными интерфейсами для подключения цифровых и аналоговых устройств, встроенными интерфейсами USB, UART, I2C, SPI, 1-wire TTL, Bluetooth, WiFi.\nПлата расширения должна обеспечивать возможность подключения универсального вычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet. Плата расширения должна обладать портами ввода-вывода для подключения цифровых и аналоговых устройств, интерфейс SPI и возможностью подключения внешней карты памяти. \nПлата расширения для подключения силовой нагрузки должна обеспечивать возможность прямого подключения внешней силовой нагрузки, а также регулируемой нагрузки посредством PWM интерфейса. \nВ состав набора должен входить программируемый контроллер, обеспечивающий возможность осуществлять разработку программного кода, используя инструментарий сред разработки Arduino IDE и Mongoose OS и языков программирования C\\C++, JavaScript. Программируемый контроллер должен обладать портами для подключения цифровых и аналоговых устройств, встроенными программируемыми кнопками и электромеханическими модулями для организации системы ручного управления, встроенными программируемыми светодиодами для индикации рабочего режима, встроенными интерфейсами USB, USART, I2C, SPI, 1-wire TTL, ISP, Ethernet, Bluetooth, WiFi. \nВ состав набора должен входить модуль технического зрения , представляющий собой вычислительное устройство со встроенным микропроцессором (кол-во ядер - не менее 4шт, частота ядра не менее 1.2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512Мб, объем встроенной памяти - не менее 8Гб), интегрированной камерой (максимальное разрешение видеопотока, передаваемого по интерфейсу USB - не менее 2592x1944 ед.) и оптической системой. Модуль технического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов - 1-wire TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet. Модуль технического зрения должен обеспечивать выполнение всех измерений и вычислений посредством собственных вычислительных возможностей встроенного микропроцессора. Модуль технического зрения должен обладать возможностью коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине. Модуль технического зрения должен обеспечивать настройки режимов работы - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга, машинное обучение параметров нейронных сетей для обнаружения объектов, форму и закодированные значения обнаруживаемых маркеров типа Aruco, размеры обнаруживаемых окружностей, квадратов и треугольников, параметров контрастности, размеров, кривизны и положения распознаваемых линий. \nНабор должен обеспечивать возможность разработки модели мобильного робота, управляемой в FPV-режиме посредством программного обеспечения для персонального компьютера и мобильных устройств на базе ОС Android или IOS, обеспечивающего возможность управления мобильным роботом и встроенным манипулятором посредством графического интерфейса, включающим в себя набор кнопок и переключателей, джойстик, область для отображения видео. \nНабор должен обеспечивать возможность изучения основ разработки программных и аппаратных комплексов инженерных систем, решений в сфере \"\"Интернет вещей\"\", а также решений в области робототехники, искусственного интеллекта и машинного обучения.\nВ состав набора должно входить пособие по изучению основ электроники и схемотехники, решений в сфере \"\"Интернет вещей\"\", разработки и прототипированию моделей роботов. \nВ состав набора должно входить пособие по изучению основ разработки систем технического зрения и элементов искусственного интеллекта.",5]
[null,"2.4.","Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов","Образовательный набор должен быть предназначен для изучения робототехнических технологий, основ информационных технологий и технологий промышленной автоматизации, а также технологий прототипирования и аддитивного производства. \nВ состав набора должны входить комплектующие и устройства, обладающие конструктивной, аппаратной и программной совместимостью друг с другом. \n1) Комплект конструктивных элементов из металла и пластика для сборки моделей манипуляционных роботов с угловой кинематикой, плоскопараллельной кинематикой, Delta-кинематикой. \n2) Интеллектуальный сервомодуль с интегрированной системой управления - не менее 7шт. \nСервомодуль должен обладать интегрированной системой управления, обеспечивающей обратную связь или контроль параметров - положение вала, скорость вращения, нагрузка привода, а также обеспечивающей возможность последовательного подключения друг с другом и управления сервомодулями по последовательному полудуплексному асинхронному интерфейсу.   \n3) Робототехнический контроллер, представляющий собой модульное устройство, включающее в себя одноплатный микрокомпьютер для выполнения сложных вычислительных операций, периферийный контроллер для управления внешними устройствами и плату расширения для подключения внешних устройств.  Модули робототехнического контроллера должны обладать одновременной конструктивной, аппаратной и программной совместимостью друг с другом.\nРобототехнический контроллер должен удовлетворять техническим характеристикам: кол-во ядер встроенного микрокомпьютера - не менее 4, тактовая частота ядра - не менее 1,2 ГГц, объем ОЗУ - не менее 512 Мб, наличие интерфейсов - SPI, I2C, 1-wire TTL, UART, PWM, цифровые - не менее 16 шт и аналоговые порты - не менее 8 шт для подключения внешних устройств, встроенный микрофон, а также WiFi или Bluetooth для коммуникации со внешними устройствами. Робототехнический контроллер должен обеспечивать возможность программирования с помощью средств языков С/С++, Python и свободно распространяемой среды Arduino IDE, а также управления моделями робототехнических систем с помощью среды ROS. \n4) Программируемый контроллер - не менее 1шт. Программируемый контроллер должен представлять собой вычислительный модуль, обладающим цифровыми портами - не менее 8 шт и аналоговыми портами - не менее 16 шт, интерфейсами UART, I2C,SPI, TTL, а также модулем беспроводной связи типа Bluetooth или WiFi для создания аппаратно-программных решений и \"\"умных/смарт\"\"-устройств для разработки решений \"\"Интернет вещей\"\". \n5) Плата расширения программируемого контроллера – не менее 1шт. Плата расширения должна обеспечивать возможность подключения универсального вычислительного модуля к сети посредством интерфейса Ethernet. Плата расширения должна обладать портами ввода-вывода для подключения цифровых и аналоговых устройств – не менее 40 шт, интерфейс SPI и возможностью подключения внешней карты памяти. \n6) Модуль технического зрения, представляющий собой устройство на базе вычислительного микроконтроллера и интегрированной камеры, обеспечивающее распознавание простейших изображений на модуле за счет собственных вычислительных возможностей - не менее 1шт;   \nМодуль технического зрения должен обеспечивать возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине.\nМодуль технического зрения должен обеспечивать возможность осуществлять настройку модуля технического зрения - настройку экспозиции, баланса белого, цветоразностных  составляющих, площади обнаруживаемой области изображения, округлости обнаруживаемой области изображения, положение обнаруживаемых областей относительно друг друга. \nМодуль технического зрения должен обеспечивать возможность настройки на одновременное обнаружение не менее 10 различных одиночных объектов в секторе обзора, либо не менее 5 составных объектов, состоящих из не менее 3 различных графических примитивов. \nМодуль технического зрения должен обладать встроенными интерфейсами – USB, UART, 1-wire TTL, I2C, SPI для коммуникации со внешними подключаемыми устройствами. \n7) В состав набора должны входить цифровые информационно-сенсорные модули, представляющие собой устройства на базе программируемого контроллера и измерительного элемента. \nЦифровой модуль должен обладать встроенным микроконтроллером (тактовая частота -  не менее 16 МГц, шина данных – не менее 8 Кбайт), интерфейсами для подключения к внешним устройствам: цифровые и аналоговые порты, 1-wire TTL, разъем типа RJ.\nЦифровой модуль должен обеспечивать возможность коммуникации с аналогичными модулями посредством шины на базе последовательного интерфейса с целью дальнейшей передачи результатов измерений группы модулей на управляющее вычислительное устройство, подключенное к данной шине.\nВ состав набора должно входить: цифровой модуль тактовой кнопки – не менее 3шт, цифровой  модуль светодиода – не менее 3шт, цифровой модуль концевого прерывателя – не менее 3шт, цифровой модуль датчика цвета – не менее 1шт, цифровой модуль RGB светодиода – не менее 1шт. \n8) В состав набора должны входить элементы для сборки вакуумного захвата: вакуумная присоска – не менее 1шт, электромагнитный клапан – не менее 1шт, вакуумный насос – не менее 1шт. \n9) В состав набора должен входить учебный комплект, включающий в себя учебное пособие, набор библиотек трехмерных элементов для прототипирования моделей манипуляционных роботов, а также программное обеспечение для работы с набором. \nПрограммное обеспечение должно обеспечивать трехмерную визуализацию модели манипуляционного робота (с угловой, плоскопараллельной и дельта-кинематикой) в процессе работы, обеспечивать построение пространственной траектории движения исполнительного механизма манипуляционного робота, возможность задания последовательности точек для прохождения через них исполнительного механизма манипуляционного робота. Программное обеспечение должно функционировать, как в отдельности в виде среды моделирования, так и в режиме мониторинга в реальном времени при подключении модели манипулятора посредством робототехнического контроллера. Программное обеспечение должно обеспечивать возможность построения графиков заданных и текущих обобщенных координат манипуляционного робота, графиков значений скоростей и ускорения, графиков расчетных значений нагрузки. Программное обеспечение должно позволять задавать последовательность передвижений манипулятора посредством набора команд в блочно-графическом интерфейсе.  \nУчебное пособие должно содержать материалы по разработке трехмерных моделей мобильных роботов, манипуляционных роботов с различными типами кинематики (угловая кинематика, плоско-параллельная кинематика, дельта-кинематика, SCARA или рычажная кинематика, платформа Стюарта и т.п.), инструкции по проектированию роботов, инструкции и методики осуществления инженерных расчетов при проектировании (расчеты нагрузки и моментов, расчет мощности приводов, расчет параметров кинематики и т.п.), инструкции по разработке систем управления и программного обеспечения для управления роботами, инструкции и методики по разработке систем управления с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения.",5]
[null,"2.5.","Комплект для изучения операционных систем реального времени и  систем управления автономных мобильных роботов ","Комплект для разработки и изучения моделей программируемых автономных мобильных роботов. \nУчебный комплект должен позволять разрабатывать блочно-модульную конструкцию мобильного робота. В состав мобильного робота должно входить: \nПривод ведущих колес - не менее 2шт. Привод должен представлять собой электромеханическую сборку на основе двигателя постоянного тока, редуктора, датчика положения вала и встроенной системы управления. Система управления привода должна обеспечивать возможность объединения приводов с помощью последовательного интерфейса, возможность задания параметров контуров управления, управление вращением привода по скорости и положению, контроль нагрузки.\nПрограммируемый контроллер - не менее 1шт. Программируемый контроллер должен обладать интерфейсами - USB, UART, TTL, RS485, CAN для коммуникации с подключаемыми внешними устройствами, а также цифровыми и аналоговыми портами ввода/вывода.\nОдноплатный микрокомпьютер - не менее 1шт. Одноплатный микрокомпьютер должен представлять собой устройство с архитектурой микропроцессора ARM, должен обладать не менее 2 вычислительными ядрами с тактовой частотой не менее 1ГГц.\nЛазерный сканирующий дальномер - не менее 1шт. Лазерный сканирующий дальномер должен обеспечивать диапазон измерения дальности до объектов не менее 2.5 метров и сектор сканирования не менее 360 угловых градусов. \nДатчик  линии – не менее 3 шт. Датчик должен обеспечивать детектирование линии на контрастном фоне и передавать данные  в программируемый контроллер о ее наличии путем передачи аналогового сигнала или цифрового сигнала, либо путем передачи цифрового пакета данных.\nДатчика цвета – не менее 1 шт. Датчик  должен различать цветовой оттенок расположенного рядом с ним объекта в RGB нотации и обеспечивать передачу данных в программируемый контроллер о значении каждого цветового канала в виде цифрового пакета данных.\nМассив ИК-датчиков - не менее 1шт. Массив ИК-датчиков должен быть предназначен для отслеживания линии для движения мобильного робота. Массив должен содержать не менее 6шт ИК-датчиков, расположенных на одной линии. \n\nСистема технического зрения - не менее 1шт.   Система технического зрения должен обладать совместимостью с различными программируемыми контроллерами с помощью интерфейсов - TTL, UART, I2C, SPI, Ethernet.\n\nСистема технического зрения должна обеспечивать возможность изучения основ применения алгоритмов машинного обучения и настройки параметров нейросетей. Система технического зрения должна обеспечивать функционал распознавания различных геометрических объектов по набору признаков, распознавания графических маркеров типа Aruco и др, распознавания массивов линий и элементов дорожных знаков и разметки.  \n\nСистема управления мобильного робота должна позволять осуществлять анализ окружающей обстановки в процессе движения мобильного робота и динамическом изменении окружающей обстановки, осуществлять формирование карты локальной обстановки вокруг робота и локализация положения робота на карте, построение глобальной карты окружающего пространства. Система управления мобильного робота должна позволять осуществлять анализ плана/карты окружающего пространства, обнаружение окружающих объектов, автономное планирование маршрута и объезда статических и динамических препятствий. Система управления мобильного робота должна обеспечивать возможность разметку карты окружающего пространства на зоны с различными признаками, задаваемыми пользователем (зоны запрета для движения, ограничения скорости и т.п.). Система управления мобильного робота должна обеспечивать возможность задания точек и зон на карте окружающего пространства для автономного перемещения между ними. Система управления мобильного робота , включающая в себя подсистемы, такие как - система управления движением робота, система сбора и обработки сенсорной информации, система построения карты окружающего пространства и система навигации, должна быть реализована на базе программируемого контроллера и одноплатного микрокомпьютера, а также устройств,  входящих в состав комплекта.\n\nВ состав комплекта должно входить программное обеспечение для программирования в текстовом редакторе на подобии Arduino IDE, программировании с помощью скриптов на языке Python, разработки систем управления на основе ROS. Так же в состав комплект должна входить виртуальная модель мобильного робота в виртуальном окружении для моделирования алгоритмов систем управления с помощью графической среды.",1]
[null,"2.6.","Четырёхосевой учебный робот- манипулятор с модульными сменными насадками ","Учебный робот-манипулятор предназначен для освоения обучающимися основ робототехники, для подготовки обучающихся к внедрению и последующему использованию роботов в промышленном производстве.\nКоличество осей робота манипулятора - четыре. \nПеремещение инструмента в пространстве по трем осям должно управляться шаговыми двигателями. Напряжение питания шаговых двигателей не более 12 В. \nСерводвигатель четвертой оси должен обеспечивать поворот инструмента.\nУгол поворота манипулятора на основании вокруг вертикальной оси не менее 180 градусов. \nДля определения положения манипулятора при повороте вокруг вертикальной оси должен использоваться энкодер. \nУгол поворота заднего плеча манипулятора не менее 90 градусов. \nУгол поворота переднего плеча манипулятора не менее 100 градусов. \nДля определения положения заднего и переднего плеч манипулятора должен использоваться гироскоп. Угол поворота по четвертой оси не менее 180 градусов.\nДолжна быть возможность оснащения сменными насадками (например, держатель карандаша или фломастера, присоска с серводвигателем, механическое захватное устройство с серводвигателем, устройство для лазерной гравировки или устройство для 3D-печати). Минимальная комплектация сменными насадками: пневматический захват (присоска), механический захват, насадка держатель для карандаша/маркера/ручки, насадка переходник для крепления совместимых конструктивных деталей и конструкций, насадка лазерной гравировки, насадка 3D-печати (для работы с пластиком PLA с диаметром нити 1,75 мм).\nДолжен быть оснащен сервоприводом для пневматического и механического захватов, обеспечивающим вращение захваченного объекта во время перемещения, поворот перемещаемого объекта вокруг вертикальной оси. Для обеспечения функционирования пневматического захвата должен быть оснащен встроенной в корпус манипулятора помпой.\nДолжна быть возможность подключения дополнительных устройств (например, транспортера, рельса для перемещения робота, пульта управления типа джойстик, камеры машинного зрения, оптического датчика, модуля беспроводного доступа).\nРобот-манипулятор должен обеспечивать перемещение насадки в пространстве, активацию насадки, возможность получения сигналов от камеры и датчиков, возможность управления дополнительными устройствами.\nМатериал корпуса – алюминий. Диаметр рабочей зоны (без учета навесного инструмента и четвертой оси) не менее 350 мм. Интерфейс подключения – USB.\nДолжен иметь возможность автономной работы и внешнего управления. Для внешнего управления должен быть предусмотрен пульт, подключаемый к роботу по Bluetooth.\nУправляющий контроллер должен быть совместим со средой Arduino. \nУправляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch и языком программирования С.\nДолжен обеспечивать поворот по первым трем осям в заданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение в координаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачу данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатах инструмента. \nДолжен поддерживать перемещение в декартовых координатах и углах поворота осей, с заданной скоростью и ускорением. \nТипы перемещений в декартовых координатах: движение по траектории, движение по прямой между двумя точками, перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта).\nКорпус должен быть в защищенном исполнение (класса не ниже IP20).",1]
[null,"2.7.","Комплект полей и соревновательных элементов","Комплект полей и соревновательных элементов для проведения соревнований автономных мобильных роботов",1]
[null,"2.8.","Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT","Образовательный набор предназначен для изучения основ применения технологий \"Интернет вещей\" и связи в робототехнических системах. \nВ состав набора должен входить комплект конструктивных элементов из металла для сборки модели мобильного робота с захватным устройством. \nВ состав набора должен входить комплект конструктивных элементов для сборки модели «умного» здания.\nВсе комплектующие и устройства, входящие в состав набора, должны быть совместимы друг с другом конструктивным, электрическим, аппаратным и программным образом.\nВ состав набора должно входить: привод постоянного тока с датчиком положения - не менее 2шт, сервопривод большой – не менее 2шт, сервопривод малый – не менее 2шт, камера - не менее 1шт, программируемый контроллер – не менее 1шт, аккумулятор – не менее 1шт, зарядное устройство – не менее 1шт. \nВ состав набора должен входить комплект интеллектуальных сенсорных устройств. Интеллектуальные сенсорные устройства должны представлять собой устройство на основе вычислительного микроконтроллера и встроенного измерительного элемента. Интеллектуальные сенсорные устройства должны обладать встроенным цифровым и аналоговым интерфейсом для передачи данных, а также встроенным последовательным интерфейсом для объединения друг с другом в сенсорные системы. \nКомплект интеллектуальных сенсорных устройств должен содержать – модуль светодиода – не менее 2шт, модуль RGB светодиода – не менее 2шт, модуль ИК-датчика линии – не менее 3шт, модуль звукового излучателя – не менее 1шт, модуль измерения температуры и влажности окружающей среды – не менее 1шт, модуль тактовой кнопки – не менее 3шт, модуль датчика освещенности – не менее 1шт, модуль детектора уровня шума – не менее 1шт, модуль измерения давления окружающей среды – не менее 1шт, модуль потенциометра – не менее 2шт, модуль датчика положения в пространстве – не менее 1шт, модуль концевого прерывателя – не менее 1шт. \nВ состав набора должен входить программируемый контроллер – не менее 1шт. \nПрограммируемый контроллер должен обеспечивать возможность программирования на языке JavaScript и организации web-сервера обмена данными через Интернет. Программируемый контроллер должен обеспечивать возможность подключения внешних устройств с помощью интерфейсов - GPIO, UART, I2C, I2S, SPI, 1-wire TTL, RS-485, CAN, Ethernet c поддержкой РоЕ",3]
[null,"2.9.","Автономный робот манипулятор с колесами всенаправленного движения","Учебная модель автономного мобильного робота с манипулятором.\nМобильный робот должен представлять собой четырехколесную платформу всенаправленного движения.\nДвигатели бесщеточные 4 шт, камера с углом обзора 120 градусов с 5 мп.\nВ состав комплекта должно входить:\nМеханический захват\nинфракрасный лазер\n2-х осевой подвес\nаккумулятор\nколеса всенаправленного движения\nпрограммируемый контроллер с возможностью программирования в среде блочно-графического типа и в свободно распространяемых средах разработки с помощью текстового языка программирования\nдатчик звука\nдатчик следования линии\nFPV режим\nвозможность управления с мобильного устройства через приложение\nпрограммирования на языках Python, Scratch\nа также система технического зрения для автоматического обнаружения и распознавания заданных объектов в рабочей зоне.\nПоддержка RaspberryPi наличие\nПоддержка Arduino наличие\nПоддержка Micro:bit  наличие\nСменный механический захват, устанавливаемый на подвижную платформу сверху наличие\nМеханический захват, устанавливаемый на переднюю часть подвижной платформы наличие\nВозможность менять инфракрасную пушку на механический захват наличие",5]
[null,"2.10.","Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы","Микроконтроллерная платформа Arduino: наличие, \nкомплект радиодеталей и проводов: наличие, \nмакетная плата: наличие",6]
[null,"2.11.","Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе микроконтроллерной платформы со встроенным интерпретатором","Микроконтроллерная платформа со встроенным интерпретатором JavaScript: наличие, \nкомплект радиодеталей: наличие, \nплата расширения: наличие",6]
[null,"2.12.","Набор для быстрого прототипирования электронных устройств на основе одноплатного компьютера","Одноплатный компьютер: наличие, \nкарта памяти с предустановленной операционной системой: наличие, \nблок питания: наличие, \nкомплект кабелей для подключения: наличие",6]
[null,"2.13.","Базовый робототехнический набор","Образовательный набор должен представлять собой набор для разработки программируемых моделей автономных роботов. В состав набора должны входить: конструктивные, соединительные и крепежные элементы из пластика и алюминия - не менее 100 шт, программируемый контроллер - не менее 1шт, электродвигатели постоянного тока с крутящим моментом не менее 3,6 кг/см - не менее 2 шт, датчики и электронные компоненты- не менее 6 шт, аккумуляторную батарею с напряжением не менее 6В и емкостью не менее 1500 мАч - не менее 1 шт, зарядное устройство для аккумуляторной батареи - не менее 1 шт.\nПрограммируемый контроллер должен содержать: порты для аналоговых датчиков - не менее 3 шт, порты для цифровых датчиков - не менее 3 шт, \nпорт для I2C устройств - не менее 1 шт, порт для сервоприводов - не менее 6 шт, порт для моторов - не менее 2 шт, порт для энкодеров - не менее 2 шт, объем flash памяти не менее 32 кБ. Программируемый контроллер должен обеспечивать возможность программирования роботов в среде блочно-графического типа или в свободно распространяемых средах разработки с помощью текстового языка программирования. Датчики и электронные компоненты должны содержать: Ультразвуковой датчик расстояния должен обеспечивать собранную модель возможностью измерять расстояние не менее 4 метров - не менее 1шт, Кнопка-модуль должен обеспечивать собранную модель возможностью определять нажатия на кнопку - не менее 1шт, Датчик цвета должен обеспечивать собранную модель возможностью определения цвета объекта, предназначен для измерения RGB-составляющих и уровня освещенности, датчик должен содержать не менее 12 светочувствительных элементов - не менее 1 шт, Зуммер-модуль должен обеспечивать собранную модель возможностью воспроизводить звуки, номинальная частота не менее 4кГц, интенсивность не менее 80 дБ- не менее 1 шт, Wi-Fi-модуль должен обеспечивать возможность подключения собранных робототехнических моделей к сети, IoT облакам и веб-сервисам, рабочее напряжение модуля - 3,3В, портов ввода вывода модуля - не менее 5 - не менее 1 шт, Мини-реле с рабочим напряжением в диапазоне от 3,3 до 5В, потребляемым током 71мА и максимальным коммутируемым напряжением 28В постоянного тока/250В переменного тока, ресурс устройства не менее 50 тыс. переключений - не менее 1 шт; Входящие в состав конструктора компоненты должны быть совместимы с конструктивными элементами, а также обеспечивать возможность конструктивной, аппаратной и программной совместимости с комплектующими из состава набора.",6]
["","2.14.","Лабораторный комплекс для изучения робототехники, 3D моделирования и промышленного дизайна","Комплекс состоит из сборно-разборного 3D принтера, ручного 3D сканера и программного обеспечения по фотограмметрии.\nСборно-разборный 3D принтер.\nОбласть печати:  200 мм х200 мм х 200 мм\nМаксимальная скорость печати, см3/ч:> 30\nСкорость перемещения печатающей головки, мм/с:≥ 80\nТип совместимого с 3D-принтером пластика: PETG, SBS, PLA, ABS\nИнтерфейс подключения:USB Flash\nКалибровка платформы:Полуавтоматическая\nКоличество сопел на печатающей головке: от 1 шт\nМинимальная толщина слоя: ≥ 0.01 и < 0.05 мм\nДиаметр сопла: ≥ 0.3 и < 0.5 мм\nМаксимальная температура печатающей головки: ≥ 250 град. C\nОхлаждение зоны печати: Двухстороннее\nМаксимальная температура платформы для печати:< 150 град. C\nТип платформы для печати: Подогреваемая съемная на зажимах, фиксируемая на платформе\nНаличие закрытого корпуса: Нет\nФормат файлов для печати: GCODE\nТип управления принтером: Панель управления с дисплеем на корпусе устройства\nТип направляющих: конструкционный профиль\n\nРучной 3D сканер.\nТочность сканирования: ≥ 0.05 и < 0.1 мм\nСкорость сканирования, млн. точек/cек: ≥ 2\nФормат сохранения результатов сканирования: vrml, ply, obj, stl\nВозможность сканирования в цвете:  Да\nНаличие сенсорного экрана: нет\nДлина USB-провода:≥ 3 м\nТехнология 3D-сканирования:Оптическая\nЗагрузка пресетов(шаблонов) сканера:наличие\nФункции постобработки:Обрезка модели, Разделение модели на отдельные части, Удаление лишних элементов, Удаление отверстий, создание фотореалистичной текстуры, сравнение 3D моделей между собой, измерение размеров моделей сечениями в ручном режиме, экспорт сечений в XLS\nПрограммное обеспечение для создания моделей методом фотограмметрии: наличие\nУправление поворотным столом по Wi-Fi: Да\nМинимальное расстояние сканирования: <25 см",5]
[3,"Технологическая направленность.БИО"]
[null,"3.1.","Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий","В состав входят:\nСенсор Тип 1 не менее 1 шт., обеспечивает возможность регистрации сигнала электрической активности мышц (электромиограммы, ЭМГ). Регистрация должна осуществляется неинвазивно, сухими электродами. Возможностью крепления к руке человека, что должно давать возможность регистрировать электрическую активности мышцы в области, над которой располагается крепление. При напряжении мышцы должна быть обеспечена возможность наблюдения пучности сигнала (т.е. присутствие ЭМГ), при расслаблении мышцы - ее отсутствие. \nСенсор Тип 2 не менее 1 шт., обеспечивает возможность регистрации сигнала фотоплетизмограммы (ФПГ) оптическим путем, за счет изменения отраженного от кровеносных сосудов света, объем которых изменяется под воздействием пульсовой волны. Сенсор должен быть обеспечен возможностью крепления к подушечке пальца человека. \nСенсор Тип 3 не менее 1 шт., обеспечивает возможность: регистрации сигнала электрокардиограммы (ЭКГ) не инвазивным способом;  регистрации I, II и III отведений; подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами. \nСенсор Тип 4 не менее 1 шт. обеспечивает возможность: регистрации сигнала кожно-гальванической реакции (КГР), регистрация которого осуществляется на постоянном токе; подключения к телу человека с помощью сухих электродов, подключение которых к сенсору осуществляется с помощью TouchProof разъемов. \nСенсор Тип 5 не менее 1 шт., обеспечивает возможность: регистрации сигнала электрической активности мозга (ЭЭГ) с помощью сухих неинвазивных электродов; регистрации электрической активности разных долей мозга; подключения электродов к сенсору с помощью соединительных проводов, оборудованных TouchProof разъемами; закрепления электродов на поверхности головы. \nСенсор Тип 6 не менее 1 шт., обеспечивает возможность: регистрации сигнала колебания грудной клетки (Сенсор дыхания); определения частоты дыхания.\nУстройство для сбора данных от сенсоров и передачи на персональный компьютер обеспечивает возможность сбора данных от подключенных к нему сенсоров и отправку полученных данных на ПК. Подключение центрального модуля к ПК с помощью USB-кабеля. Центральный модуль имеет не менее 1 шт, : гальваническую изоляцию от ПК. Центральный модуль обеспечивает возможность одновременного подключения вплоть до 4 сенсоров. Каждый из входов Центрального модуля имеет гальваническую изоляцию (обеспечение межканальной гальванической изоляции). Подключение сенсоров к Центральному модулю осуществляется с помощью специализированных разъемов типа LEMO, обеспечивающих правильность подключения разъема и снижающих риск случайного касания разъемов токопроводящих частей, а также обеспечивающих защиту от несанкционированного подключения к произвольным устройствам. \nМодуль «Кнопка» не менее 1 шт., обеспечивает возможность: разметки регистрируемых сигналов и отмечать не менее 3-х различных категории состояний.  \nУстройство, входящее в состав лаборатории, должно обеспечивать возможность регистрации артериального давления.",15]
[null,"3.2.","Аналитические весы","Предназначены для точных измерений массы, позволяют контролировать изменения массы с точностью 0,1 мг.",1]
["","3.3.","Спектрофотометр","Предназначен для определения оптической плотности, коэффициентов пропускания и концентрации разнообразных растворов",1]
[4,"Компьютерное и презентационное оборудование"]
[null,"4.1.","Ноутбук","Форм-фактор: ноутбук; \nРазмер диагонали: не менее 15.6 дюймов;\nРазрешение экрана: Full HD, Quad HD или Ultra HD;\nОбщий объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт; \nМаксимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти: не менее 16 Гбайт; \nОбъем SSD накопителя: не менее 240 Гбайт;\nБеспроводная связь: Wi-Fi; \nКоличество встроенных в корпус портов USB: не менее 2, из которых не менее 1 должно быть USB версии не ниже 3.0;\nРазрешение вэб-камеры, Мпиксель: не менее 0.3;\nВстроенный микрофон;\nКлавиатура с раскладкой и маркировкой клавиш QWERTY/ЙЦУКЕН;\nПоддержка стандартов беспроводной связи: 802.11a/b/g/n/ac;\nПроизводительность процессора (значение показателя «CPU Mark» по тесту «Laptop & Portable CPU Perfomance» http://www.cpubenchmark.net/laptop.html): не менее 5000 единиц;\nНаличие манипулятора мышь в комплекте: да;\nУстановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных; \nУстановленный пакет офисного программного обеспечения, совместимого с установленной операционной системой, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.",46]
[null,"4.2.","МФУ тип 1","Тип устройства: Многофункциональное устройство (МФУ);\nЦветность печать: черно-белая; \nТехнология печати: электрографическая (лазерная, светодиодная);\nФормат печати: не менее А4;\nТип сканирования: протяжный/планшетный; \nВозможность сканирования в форматах: не менее А4; \nСпособ подключения: LAN, Wi-Fi, USB",2]
[null,"4.3.","МФУ тип 2","Тип устройства: Многофункциональное устройство (МФУ); \nЦветность печать: цветная; \nФормат печати: не менее А4; \nТип сканирования: протяжный/планшетный; \nВозможность сканирования в форматах: не менее А4; \nСпособ подключения: LAN, Wi-Fi, USB.",2]
[null,"4.4.","Тележка для зарядки и хранения ноутбуков","тип корпуса: метал;\nвозможность безопасного защищенного замком хранения ноутбуков: наличие;\nвозможность зарядки ноутбуков: наличие, поддержка ноутбуков п.1.1.1.;\nналичие роутера Wi-Fi стандарта 802.11n или современнее: 1 шт. поддержка ноутбуков п.1.1.1.;\nколичество ноутбуков: от 15 штук, поддержка ноутбуков п.1.1.1.;\nНапряжение питания: 220В\\50Гц;\nПотребляемая мощность, Вт (максимум): 2500;\nПотребляемый ток, А (максимум): 12;\nДлина шнура электропитания: от 2,5 метра;\nЗащита от перенапряжения, короткого замыкания: наличие;\nКолеса для передвижения с тормозом: наличие.",2]
[null,"4.5.","Флипчарт","Размер рабочей области: не менее 700х1000 мм",2]
["5.","Оборудование для дополнительных направлений"]
[null,"5.1.","ХАЙТЕК"]
[null,"5.1.3.","Многофункциональная станция для механической обработки и прототипирования","Учебная модульная станция должна обеспечивать возможность изучения не менее трех технологий производства изделий и обработки материалов, а также прототипирования изделий. \nУчебная модульная станция должна иметь следующий состав и характеристики:\nМатериал конструкции: алюминий\nКоличество направляющих: не менее 4 шт.\nНабор интерфейсов:\n- Ethernet, не менее 1 шт.\n- USB, не менее 2 шт.\n- MicroSD: наличие.\n- Модуль беспроводной связи Wi-Fi: наличие.\nПанель управления с экраном: наличие\nТип управления экрана: сенсорное\nТип экрана: LCD-панель\nЦветность экрана: цветной\nДиагональ экрана: не менее 3,5 дюйма\nПлатформа подогреваемая: наличие\nПлатформа для 3D-печати магнитная гибкая: наличие\nСовместимость платформы для 3D-печати с платформой подогреваемой: наличие\nСменный модуль 3D-печати: наличие\nТехнология 3D-печати: FDM или FFF\nДиаметр сопла: не менее 0,4 мм\nМаксимальная температура нагрева сопла: не менее 250 °С\nМаксимальная температура нагрева подогреваемой платформы: не менее 80 °С\nМинимальная толщина слоя: не более 50 мкм\nМаксимальная толщина слоя: не менее 300 мкм\nСкорость 3D-печати: не менее 100 мм/с\nМаксимальный размер изготавливаемой модели: не менее 200х210х200 мм\nПоддерживаемые материалы для 3D-печати: PLA-, PETG-, TPU-, ABS-, PC-, Flex-пластик\nДиаметр нити пластика: не более 1,75 мм\nСенсор обнаружения нити пластика: наличие\nФункция автоматической калибровки: наличие\nСменный лазерный модуль: наличие\nМощность лазера: не менее 1,6 Вт\nФункция лазерного гравирования: наличие\nФункция лазерной резки: наличие\nРазмеры рабочей области: не менее 200х200 мм\nПоддерживаемые материалы: бумага, картон, дерево, пластик, кожа\nСменный модуль фрезерования с ЧПУ: наличие\nМаксимальная скорость вращения шпинделя: не менее 8000 об/мин\nМаксимальный диаметр зажима патрона: не менее 4 мм\nФреза: наличие\nФункция плоскостного и объемного фрезерования: наличие\nПоддерживаемые материалы: дерево, текстолит, пластик\nКожух защитный: наличие\nОчки защитные с УФ-фильтром: наличие\nАдаптер питания: наличие\nКомплект запасных функциональных элементов: наличие",2]
[null,"5.1.5.","Набор фрез","Количество фрез: не менее 10 шт.",2]
[null,"5.1.7.","3д принтер профессиональный","Тип принтера: FDM, FFF,\nматериал (основной): PLA,\nколичество печатающих головок: не менее 1,\nрабочий стол: с подогревом, \nрабочая область (XYZ): от 300×300×400 мм, \nмаксимальная скорость печати: не менее 150 мм/сек,\nминимальная толщина слоя: не более 20 мкм,\nзакрытый корпус: наличие,\nохлаждение зоны печати: наличие",1]
[null,"5.1.8.","3д принтер учебный","Тип принтера: FDM, FFF,\nматериал (основной): PLA,\nколичество печатающих головок: не менее 2,\nрабочий стол: с подогревом, \nрабочая область (XYZ): от 180×180×180 мм, \nмаксимальная скорость печати: не менее 150 мм/сек,\nминимальная толщина слоя: не более 20 мкм,\nзакрытый корпус: наличие,\nохлаждение зоны печати: наличие",4]
["","5.1.9.","Пластик для 3д печати","Тип пластика: PLA, толщина нити: не менее 1,75 мм",57]
["5.3.","ГЕО-АЭРО"]
[null,"5.3.1.","Любительская мобильная воздушная система с возможностью визуального управления от первого лица","Любительская мобильная воздушная система для проведения аэрофотосъёмки местности и  отдельных объектов                                   Форм-фактор: устройство или набор для сборки, \nканал связи управления системой: наличие, \nмаксимальная дальность передачи данных: не менее 2 км, \nбесколлекторные моторы: наличие, \nполетный контроллер: наличие, \nподдержка оптической системы навигации в помещении: наличие,\nмодуль фото/видеокамеры разрешением не менее 4К: наличие,\nмодуль навигации GPS/ГЛОНАСС: наличие,\nпульт управления: наличие,\nаккумуляторная батарея с зарядным устройством - наличие\nпрограммное приложение для программирования и управления, в том числе для смартфонов: наличие\nМакс. расстояние полета не менее 18 км                  \nЕмкость аккумулятора  не менее 3500 мАч    \nМасса не более  570 г",3]
["","5.3.2.","Учебная летающая робототехническая система с CV камерой","Форм-фактор: устройство или набор для сборки, \nканал связи управления системой: наличие, \nколлекторные моторы: наличие, \nполетный контроллер с возможностью программирования: наличие, \nподдержка оптической системы навигации в помещении: наличие, \nмодуль Wi-Fi видеокамеры: наличие, \nкамера оптического потока: наличие, \nперезаряжаемая аккумуляторная батарея : наличие, \nпрограммное приложение для программирования и управления, в том числе для смартфонов, \nфункция программирования нескольких летающих роботов на одном устройстве: наличие \nМатричный индикатор с модулем датчика расстояния с красными и синими светодиодами 8x8 – 1 шт. \nМикроконтроллер: двухъядерный с открытым кодом\nРасширение: 14-контактный порт расширения (I2C, UART, SPI, GPIO, PWM, источник питания) \nМасса не более 90 гр\nМаксимальное полетное время: не менее 13 минут",20]
["","5.3.10.","Зеркальный фотоаппарат + объектив","Фотоаппарат для съёмки сферическиъ панорам, наземной фотограмметрии и предметной съёмки",2]