**Всероссийская олимпиада по технологии**

**Школьный этап**

**Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**Практическая работа по технологии обработки швейных изделий**

**6 класс**

**Изготовление грелки для яиц из фетра**

|  |  |
| --- | --- |
| **Задание** | **Материалы** |
| 1. Сшить детали грелки. 2. Оформить мордочку зайца. | 1. Фетр (серый и розовый). 2. Швейные нитки. 3. Черный бисер для глаз. 4. Мулине розового цвета для вышивания мордочки. |

**Последовательность выполнения задания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Выкроить детали грелки (без припусков на швы).  Из серого фетра – детали туловища и уха.  Из розового фетра – детали внутренней части уха и нос. |  |
| 2 | Каждую деталь туловища сложить лицевой стороной внутрь. Соединить стежками через край вытачки на деталях туловища.  Вывернуть деталь на лицевую сторону. |  |
| 3 | Оформить мордочку зайцу. Для этого:  - прямыми стежками нашить нос на деталь туловища. Длина стежков 2-3 мм;  - вышить рот нитками мулине розового цвета;  - пришить бисер (глаза) |  |
| 4 | Внутреннюю часть уха прямыми стежками нашить на деталь уха из серого фетра. Длина стежков 2-3 мм |  |
| 5 | Детали туловища сложить изнаночными сторонами и сшить петельными стежками по краям. В верхней части головы между деталями туловища вложить ушки и соединить ушки с туловищем прямыми стежками. | Петельный шов |

**Карта пооперационного контроля**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии оценки** | **Количество баллов** |
| 1 | Качество раскроя | 3 |
| 2 | Качество соединения вытачек | 3 |
| 3 | Качество оформления мордочки | 3 |
| 4 | Качество соединения деталей ушек (соблюдение длины стежка, симметричность, аккуратность) | 3 |
| 5 | Качество сборки всех деталей (туловища, ушек) | 5 |
| 6 | Аккуратность работы | 3 |
|  | **Итого** | **20** |



Детали кроя