**Материальное обеспечение практического тура**

**муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников**

**по труду (технологии) 2024-2025 учебного года**

**(профиль «Техника, технологии и техническое творчество»)**

**Деревообработка**

**Список инструментов и оборудования:**

Согласно методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

по труду и технологии в 2024/25 учебном году

<https://vserosolimp.edsoo.ru/tehnologiya>

см. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады

**Список материалов:**

**7 класс**

**Ручная деревообработка**

Материал изготовления – фанера.

Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 180×120×4 мм.

**Механическая деревообработка**

Материал изготовления – береза.

Брусок размером 50×50 мм, длиной не менее 150 мм.

**8-9 классы**

**Ручная деревообработка**

Материал изготовления – фанера. Максимальные габаритные размеры рабочей заготовки 180×180×4 мм.

**Механическая деревообработка**

Материал изготовления – береза, липа.

Габаритные размеры 400×45×45 мм.

**10-11 классы**

**Ручная деревообработка**

Материал изготовления – доска обрезная сосновая или еловая.  
Габаритные размеры

200×130×20 мм. – 2 шт.; 130×100×20 мм. – 2 шт.; 110×100×20 мм. – 1 шт.

**Механическая деревообработка**

Материал изготовления – береза, липа, бук.

Габаритные размеры детали:

длина готовой заготовки – 110 ±1мм,

наибольший диаметр готовой заготовки – 37 ±1мм;

количество элементов – 2 шт.