{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Площадка (автодром)"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Площадка (автодром)","index":0,"n_rows":32,"n_cols":3,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,2],[1,1,1,2],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[4,1,4,2],[5,0,5,2],[10,0,10,2],[11,0,11,1],[12,0,12,1],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[15,0,15,2],[16,0,16,1],[17,0,17,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[27,0,27,1],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[30,0,30,1],[31,0,31,1]]}
["Адрес "]
["Район РТ","Арский"]
["Населенный пункт","Урняк"]
["Улица","Садовая"]
["Дом","9А"]
["Правоустанавливающие документы на площадку (автодром)"]
["Вид ","автодром"]
["Реквизиты","Серия 16 АЕ 925671"]
["Срок действия","постоянное (бессрочное) пользование"]
["Размер","0,6 ;2,5"]
["Пропускная способность"]
["Время работы (в день)",null,"7 часов"]
["Количество рабочих дней (в год)",null,240]
["Пропускная способность (в час) - максимально возможное количество учебных автомобилей, одновременное маневрирование которых на площадке (автодроме) является безопасным",null,10]
["Расписание работы",null,"имеется"]
["Соответствие требованиям"]
["Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование  на участках закрытой площадки или автодрома (в том числе автоматизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий (установлено / не установлено)",null,"имеется"]
["Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории транспортных средств и пешеходов, за исключением учебных транспортных средств, используемых в процессе обучения",null,"имеется"]
["Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8–16%",null,12]
["Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения",null,"согласно требованиям"]
["Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4",null,"имеется"]
["Наличие оборудования, позволяющего  разметить границы для  выполнения соответствующих заданий",null,"имеется"]
["Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод",null,"имеется"]
["Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100‰",null,"имеется"]
["Наличие освещенности",null,"имеется"]
["Наличие перекрестка (регулируемого или нерегулируемого)",null,"имеется"]
["Наличие пешеходного перехода",null,"имеется"]
["Наличие дорожных знаков (для автодромов)",null,"имеется"]
["Наличие средств организации дорожного движения (для автодромов)",null,"имеется"]
["Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов)",null,"имеется"]
["Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов)"]
["Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к (закрытой площадке, автодрому, автоматизированному автодрому)",null,"имеется"]