{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Вариант 1  (Абрамов - Киреев)","Вариант 2 (Климов -Питков)","Вариант 3 (Попов - Шайдулов) "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Вариант 1  (Абрамов - Киреев)","index":0,"n_rows":130,"n_cols":2,"rows_kept":130}
[null,"в столбец  С в зеленую  клетку ввести вариант ответа на вопрос. Лист Эксель подписать и мне на почту."]
[]
[null,"Проводники обладают способностью:"]
[null,"1) проводить электрический ток"]
[null,"2) изолировать металл от электрического тока"]
[null,"3) защищать металлические изделия от намагничивания"]
[null,"4) блокировать прохождение электрического тока"]
[]
[null," С ростом температуры электрическое сопротивление металлов"]
[null,"1) возрастает                    2) уменьшается               3) не изменяется"]
[]
[null," Легкоплавкие металлы:"]
[null,"1) вольфрам, медь, цинк"]
[null,"2) платина, серебро, олово"]
[null,"3) олово, свинец, кадмий"]
[]
[null," Единственный металл, который при нормальной температуре находится в жидком состоянии"]
[null,"1) индий                  2) галлий                    3) ртуть             4) натрий"]
[]
[null," Укажите химический состав припоя ПОСК – 50 – 18"]
[null,"1) 50% свинец,18% олово, остальное кадмий"]
[null,"2) 50% кадмий, 18% олово, остальное свинец"]
[null,"3)  50% олово, 18% кадмия, остальное свинец"]
[]
[null," Назовите температуру плавления мягких припоев:"]
[null,"1) до 450°С                      2) свыше 450°С                    3)   450°С"]
[]
[null," Полупроводниковые материалы обладают:"]
[null,"1) без воздействия каких-либо факторов изменять свое состояние"]
[null,"2) максимальной точкой кипения"]
[null,"3)  проводимостью, которой можно управлять, изменяя напряжение, температуру, освещенность и другие факторы"]
[null,"4)  способностью к электроизоляции"]
[]
[null," Назовите основные полупроводниковые материалы"]
[null,"1) хлор, железо, индий"]
[null,"2) медь, алюминий, кремний"]
[null,"3) кремний, германий, селен "]
[]
[null,"Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического сопротивления:"]
[null,"1) от изменения температуры                    2) от изменения напряжения"]
[null,"3) от освещенности                                 4) от введения примесей"]
[null,"5) от всех перечисленных факторов"]
[]
[null,"Карбид кремния используют для изготовления:"]
[null,"1) фоторезисторов"]
[null,"2) выпрямительных диодов"]
[null,"3) микросхем"]
[]
[null," Какой материал является одним из самых распространенных материалов высокой проводимости?"]
[null,"1) серебро          2) вольфрам                 3) олово          4)  медь           5) латунь"]
[]
[null," Сравнение свойств  бронзы и меди позволяет сделать следующее заключение:"]
[null,"1) бронзы уступают меди по электропроводности, но превосходят ее по механической прочности"]
[null,"2) бронзы не уступают меди по электропроводности, но хуже ее по механической прочности"]
[null,"3) предыдущие заключения неверны"]
[]
[null," Сплав алюминия с медью, магнием и марганцем называется:"]
[null,"1) дюраль            2) силумин            3) бронза"]
[]
[null," Проводниковые резистивные материалы подразделяют:"]
[null,"1)  материалы для проволочных резисторов"]
[null,"2)  кристаллические"]
[null,"3)  аморфные"]
[null,"4)  материалы для электронагревательных элементов"]
[]
[null,"Тугоплавкие металлы - это металлы, температура плавления которых больше:"]
[null,"1) 1700° С            2) 1000°С                    3) 2000 °С                      4) 1500°С"]
[]
[null," Материалы с высоким сопротивлением используют для приготовления"]
[null,"1)           светодиодов             2) соединительных проводов,"]
[null,"3)  термодатчиков                      4) резисторов"]
[]
[null," Какие материалы называют магнитные?. "]
[null,"1) это материалы, получаемые из магнитной руды"]
[null,"2) это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля намагничиваются и приобретают магнитные свойства"]
[null,"3) это материалы природного происхождения"]
[null,"4) это материалы на основе железа."]
[]
[null," Дюраль представляет собой сплав:"]
[null," 1) меди, никеля, алюминия "]
[null," 2) алюминия, никеля, углерода"]
[null," 3)  алюминия, меди, магния, марганца"]
[]
[null," Этот проводниковый материал обладает самым малым удельным электрическим сопротивлением"]
[null,"1) серебро                     2) вольфрам              3)алюминий        4) медь                                 "]
[null," "]
[null," Магналий, силумин, дюраль, альдрей  –  это сплавы  ….."]
[null,"1) никеля                2) железа                3) алюминия                4)  меди"]
[]
[null," На какие группы делятся электротехнические материалы?"]
[null,"1) диэлектрики, проводники, п/проводники, магнитные"]
[null,"2) магнитные проводники"]
[null,"3) п/проводники, магнитные"]
[null,"4) проводники, диэлектрики"]
[]
[null," Это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля  способны намагничиваться:"]
[null,"1) Проводниковые материалы                             2) Диэлектрические материалы"]
[null,"3) Полупроводниковые материалы                     4)  Магнитные материалы"]
[]
[null,"Это материалы с электронной проводимостью, которые по удельному электрическому сопротивлению при нормальной температуре занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками:"]
[null,"1) Проводниковые материалы                     2) Диэлектрические материалы"]
[null,"3) Полупроводниковые материалы             4) Магнитные материалы"]
[]
[]
[null,"Медь, латунь, бронза.  Какой группе проводников соответствуют данные  металлы?"]
[null," 1)   с высокой проводимостью                                                   "]
[null," 2)   с большим удельным сопротивлением                "]
[null," 3)   для подвижных контактов                                "]
[null," 4)   для термопар        "]
[]
[null," Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 658 ºС, отличающийся малой твердостью и сравнительно небольшой механической прочностью при растяжении»"]
[null,"1) алюминий                  2) серебро              3) платина         4) свинец"]
[]
[null,"Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Светло-серый тугоплавкий металл, обладает   высокой температурой плавления (3380 ºС), имеет очень большую плотность, применяется в вакуумной технике»"]
[null,"1) молибден                 2) тантал              3) вольфрам              4) свинец"]
[]
[]
[null,"Какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: упругость, прочность, вязкость, растяжение"]
[null,"1)            тепловые характеристики"]
[null,"2)            физико-химические характеристики"]
[null,"3)            электрические характеристики"]
[null,"4)            механические характеристики"]
[]
[null," С ростом температуры электрическое сопротивление металлических проводников…"]
[null,"1)   возрастает                    2)    уменьшается                  3)    не изменяется"]
[]
[null," Как подразделяются материалы по их отношению к магнитному полю?"]
[null,"1)            ферромагнетики, проводники, диэлектрики"]
[null,"2)            парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики"]
[null,"3)            диамагнетики, диэлектрики, парамагнетики"]

{"sheet":"Вариант 2 (Климов -Питков)","index":1,"n_rows":137,"n_cols":3,"rows_kept":137}
[null,"в столбец  С в зеленую  клетку ввести вариант ответа на вопрос. Лист Эксель подписать и мне на почту."]
[]
[null,"Какие из перечисленных материалов относятся к проводниковым   материалам"]
[null,"1)            медь,  раствор азотной кислоты, газообразный  азот"]
[null,"2)            алюминий, раствор сахара, расплав соли"]
[null,"3)            серебро, пары ртути, раствор  серной кислоты"]
[]
[null," Синтетический материал, из которого изготавливают изоляцию проводов и   кабелей"]
[null,"1)            поливинилхлорид"]
[null,"2)            плексиглас"]
[null,"3)            формальдегидная смола"]
[]
[null,"Диэлектрический материал, производимый на основе бумаги"]
[null,"1)            оргстекло                         2) эбонит                       3) гетинакс"]
[]
[null,"Медь, латунь, бронза.  Какой группе проводников соответствуют данные  металлы?"]
[null,"  1)   с высокой проводимостью"]
[null,"  2)  с большим удельным сопротивлением"]
[null,"  3)   для подвижных контактов"]
[null,"  4)   для термопар"]
[]
[null,"Сравнение свойств бронз и меди позволяет сделать следующее заключение:"]
[null,"1) бронзы уступают меди по электропроводности, но превосходят её по механической прочности"]
[null,"2) бронзы не уступают меди по электропроводности, но хуже её по механической прочности"]
[null,"3) предыдущие заключения неверны"]
[]
[null,"Какова область применения заливочных компаундов?",2]
[null,"1)            заполнение  полостей в кабельных муфтах и воронках, трансформаторов тока, дросселей;"]
[null,"2)            пропитка обмоток электрических машин и аппаратов, для изоляции витков и защиты от влаги."]
[]
[null,"Укажите материалы высокой проводимости:"]
[null,"1)            константан, манганин, медь"]
[null,"2)            бронза, алюминий, фехраль"]
[null,"3)            алюминий, константан"]
[null,"4)            медь, алюминий, серебро"]
[]
[null," Удельное электрическое сопротивление электротехнических материалов зависит от:"]
[null,"1)            от площади образца материала;"]
[null,"2)            от температуры материала;"]
[null,"3)            от длины образца материала;"]
[null,"4)            от всех перечисленных характеристик."]
[]
[null,"  УКАЖИТЕ МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"]
[null,"1)             железо, никель, кобальт, сплавы на основе технически чистого железа"]
[null,"2)             медь, алюминий, бронза и их сплавы"]
[null,"3)             тантал калий, германий и их сплавы"]
[null,"4)             кальций, селен, кремний, и их сплавы"]
[]
[null,"Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического сопротивления от:"]
[null,"1)            от изменения атмосферного давления"]
[null,"2)            от изменения силы тяжести"]
[null,"3)            от введения примесей"]
[null,"4)            от всех перечисленных характеристик."]
[]
[null," Какими свойствами обладает вольфрам?"]
[null,"1) самый тугоплавкий материал"]
[null,"2) хорошо обрабатывается"]
[null,"3) обладает малой плотностью"]
[null,"4) все перечисленные  характеристики"]
[]
[null,"В какой группе присутствуют только  твердые диэлектрики?"]
[null,"1) полиэтилен, пластмассы, гетинакс"]
[null,"2) толуол, бензол, компаунд, совтол"]
[null,"3) воздух, азот, аргон, гелий"]
[]
[null,"Их используют для защиты от вибраций, тепла, механических перегрузок"]
[null,"1) фторопласты                   2) полиимиды                      3) полиуретаны"]
[]
[null," Из каких компонентов состоят пластмассы (найти неправильный ответ):"]
[null,"1) связующее вещество    2) наполнители         3) пластификаторы"]
[null,"4) стабилизаторы              5) усилители              6) красители"]
[]
[null," Для чего добавляют в пластмассы пластификаторы?"]
[null,"1) для придания механической прочности"]
[null,"2) для повышения пластичности и холодостойкости"]
[null,"3) способствуют длительному сохранению пластмассами"]
[null,"своих основных свойств"]
[]
[null," Какова область применения текстолита?"]
[null,"1) в качестве оснований для печатных плат"]
[null,"2) для изготовления корпусов приборов"]
[null,"3) для изготовления изоляции кабеля"]
[]
[null,"К какой группе электротехнических материалов относится: вольфрам"]
[null,"1)            Диэлектрические материалы"]
[null,"2)            Проводниковые материалы"]
[null,"3)            Полупроводниковые материалы"]
[null,"4)            Магнитные материалы"]
[]
[null,"К какой группе электротехнических материалов относится: кремний"]
[null,"1)            Диэлектрические материалы                 2) Проводниковые материалы"]
[null,"2)            Полупроводниковые материалы           4) Магнитные материалы"]
[]
[null," К какой группе электротехнических материалов относится: феррит"]
[null,"1)            Диэлектрические материалы              2) Проводниковые материалы"]
[null,"2)            Полупроводниковые материалы        4) Магнитные материалы"]
[]
[null," Какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: цвет, плотность, поглощение газов, коррозийная стойкость, кислотное число,  водопоглощение."]
[null,"1)            тепловые характеристики"]
[null,"2)            физико-химические характеристики"]
[null,"3)            электрические характеристики"]
[null,"4)            механические характеристики"]
[]
[null," Найдите неправильный ответ:"]
[null,"1) полупроводниковые материалы обладают проводимостью, которой можно управлять"]
[null,"2) при повышении температуры удельная электрическая проводимость у полупроводников резко увеличивается"]
[null,"3) полупроводники не проводят электрический ток"]
[]
[null," Арсенид индия применяют для изготовления:"]
[null,"1) варикапов"]
[null,"2) интегральных микросхем"]
[null,"3) тиристоров"]
[null,"4)  фотодиодов и лазеров"]
[]
[null," Магнитная проницаемость в большей степени зависит:"]
[null,"1) от величины магнитной индукции"]
[null,"2) от напряженности магнитного поля"]
[null,"3) от внутренних свойств самого материала"]
[]
[null," Материалам высокой проводимости предъявляют требования"]
[null,"1)  высокие механические свойства"]
[null,"2)  минимальное удельное сопротивление"]
[null,"3)    коррозионная стойкость"]
[null,"4) высокое удельное сопротивление"]
[null," Способность материала поглощать водяные пары из окружающей атмосферы:"]
[null,"1) гигроскопичность           2) водопоглощаемость         3) влагопроницаемость"]
[]
[null,"Линейный неполярный полимер, полученный полимеризацией газа пропилена"]
[null,"1) тетрапропилен              2) полистирол            3) полипропилен"]
[]
[null,"5. Морозостойкость полиэтилена составляет:"]
[null,"1) – 70°С                            2) – 100° С                        3) - 20° С"]
[]
[null,"В основе гетинакса лежит…."]
[null,"1) термопластичный  полимер"]
[null,"2)  термореактивный  полимер"]
[null,"3) аморфное вещество"]

{"sheet":"Вариант 3 (Попов - Шайдулов) ","index":2,"n_rows":140,"n_cols":2,"rows_kept":140}
[null,"в столбец  С в зеленую  клетку ввести вариант ответа на вопрос. Лист Эксель подписать и мне на почту."]
[]
[null," Сплав алюминия с медью, магнием и марганцем называется:"]
[null,"1) латунь           2) силумин            3) бронза          4) дюраль "]
[]
[null," Проводниковые резистивные материалы подразделяют:"]
[null,"1)  материалы для проволочных резисторов"]
[null,"2)  кристаллические"]
[null,"3)  аморфные"]
[null,"4)  материалы для электронагревательных элементов"]
[]
[null,"Тугоплавкие металлы - это металлы, температура плавления которых больше:"]
[null,"1) 1700° С            2) 1000°С                    3) 2000 °С                      4) 1500°С"]
[]
[null," Материалы с высоким сопротивлением используют для приготовления"]
[null,"1)           светодиодов             2) соединительных проводов,"]
[null,"3)  термодатчиков                      4) резисторов"]
[]
[null," Какие материалы называют магнитные?. "]
[null,"1) это материалы, получаемые из магнитной руды"]
[null,"2) это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля намагничиваются и приобретают магнитные свойства"]
[null,"3) это материалы природного происхождения"]
[null,"4) это материалы на основе железа."]
[]
[null," Дюраль представляет собой сплав:"]
[null," 1) меди, никеля, алюминия "]
[null," 2) алюминия, никеля, углерода"]
[null," 3)  алюминия, меди, магния, марганца"]
[]
[null," Этот проводниковый материал обладает самым малым удельным электрическим сопротивлением"]
[null,"1) серебро                     2) вольфрам              3)алюминий        4) медь                                 "]
[null," "]
[null," Магналий, силумин, дюраль, альдрей  –  это сплавы  ….."]
[null,"1) никеля                2) железа                3) алюминия                4)  меди"]
[]
[null," На какие группы делятся электротехнические материалы?"]
[null,"1) диэлектрики, проводники, п/проводники, магнитные"]
[null,"2) магнитные проводники"]
[null,"3) п/проводники, магнитные"]
[null,"4) проводники, диэлектрики"]
[]
[null," Это материалы, которые под действием внешнего магнитного поля  способны намагничиваться:"]
[null,"1) Проводниковые материалы                             2) Диэлектрические материалы"]
[null,"3) Полупроводниковые материалы                     4)  Магнитные материалы"]
[]
[null,"Это материалы с электронной проводимостью, которые по удельному электрическому сопротивлению при нормальной температуре занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками:"]
[null,"1) Проводниковые материалы                     2) Диэлектрические материалы"]
[null,"3) Полупроводниковые материалы             4) Магнитные материалы"]
[]
[null,"Медь, латунь, бронза.  Какой группе проводников соответствуют данные  металлы?"]
[null," 1)   с высокой проводимостью                                                   "]
[null," 2)   с большим удельным сопротивлением                "]
[null," 3)   для подвижных контактов                                "]
[null," 4)   для термопар        "]
[]
[null," Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Металл серебристо-белого цвета с температурой плавления 658 ºС, отличающийся малой твердостью и сравнительно небольшой механической прочностью при растяжении»"]
[null,"1) алюминий                  2) серебро              3) платина         4) свинец"]
[]
[null,"Определите вид проводникового материала по следующему описанию: «Светло-серый тугоплавкий металл, обладает   высокой температурой плавления (3380 ºС), имеет очень большую плотность, применяется в вакуумной технике»"]
[null,"1) молибден                 2) тантал              3) вольфрам              4) свинец"]
[]
[null,"Какой группе характеристик соответствуют следующие свойства: упругость, прочность, вязкость, растяжение"]
[null,"1)            тепловые характеристики"]
[null,"2)            физико-химические характеристики"]
[null,"3)            электрические характеристики"]
[null,"4)            механические характеристики"]
[]
[null," С ростом температуры электрическое сопротивление металлических проводников…"]
[null,"1)   возрастает                    2)    уменьшается                  3)    не изменяется"]
[]
[null," Как подразделяются материалы по их отношению к магнитному полю?"]
[null,"1)            ферромагнетики, проводники, диэлектрики"]
[null,"2)            парамагнетики, диамагнетики, ферромагнетики"]
[null,"3)            диамагнетики, диэлектрики, парамагнетики"]
[]
[null,"Какие из перечисленных материалов относятся к проводниковым   материалам"]
[null,"1)            медь,  раствор азотной кислоты, газообразный  азот"]
[null,"2)            алюминий, раствор сахара, расплав соли"]
[null,"3)            серебро, пары ртути, раствор  серной кислоты"]
[]
[null," Синтетический материал, из которого изготавливают изоляцию проводов и   кабелей"]
[null,"1)            поливинилхлорид"]
[null,"2)            плексиглас"]
[null,"3)            формальдегидная смола"]
[]
[null,"Диэлектрический материал, производимый на основе бумаги"]
[null,"1)            оргстекло                         2) эбонит                       3) гетинакс"]
[]
[null,"Медь, латунь, бронза.  Какой группе проводников соответствуют данные  металлы?"]
[null,"  1)   с высокой проводимостью"]
[null,"  2)  с большим удельным сопротивлением"]
[null,"  3)   для подвижных контактов"]
[null,"  4)   для термопар"]
[]
[null,"Сравнение свойств бронз и меди позволяет сделать следующее заключение:"]
[null,"1) бронзы уступают меди по электропроводности, но превосходят её по механической прочности"]
[null,"2) бронзы не уступают меди по электропроводности, но хуже её по механической прочности"]
[null,"3) предыдущие заключения неверны"]
[]
[null,"Какова область применения заливочных компаундов?"]
[null,"1)            заполнение  полостей в кабельных муфтах и воронках, трансформаторов тока, дросселей;"]
[null,"2)            пропитка обмоток электрических машин и аппаратов, для изоляции витков и защиты от влаги."]
[]
[null,"Укажите материалы высокой проводимости:"]
[null,"1)            константан, манганин, медь"]
[null,"2)            бронза, алюминий, фехраль"]
[null,"3)            алюминий, константан"]
[null,"4)            медь, алюминий, серебро"]
[]
[null," Удельное электрическое сопротивление электротехнических материалов зависит от:"]
[null,"1)            от площади образца материала;"]
[null,"2)            от температуры материала;"]
[null,"3)            от длины образца материала;"]
[null,"4)            от всех перечисленных характеристик."]
[]
[null,"  УКАЖИТЕ МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"]
[null,"1)             железо, никель, кобальт, сплавы на основе технически чистого железа"]
[null,"2)             медь, алюминий, бронза и их сплавы"]
[null,"3)             тантал калий, германий и их сплавы"]
[null,"4)             кальций, селен, кремний, и их сплавы"]
[]
[null,"Для полупроводников характерна зависимость удельного электрического сопротивления от:"]
[null,"1)            от изменения атмосферного давления"]
[null,"2)            от изменения силы тяжести"]
[null,"3)            от введения примесей"]
[null,"4)            от всех перечисленных характеристик."]
[]
[null," Какими свойствами обладает вольфрам?"]
[null,"1) самый тугоплавкий материал"]
[null,"2) хорошо обрабатывается"]
[null,"3) обладает малой плотностью"]
[null,"4) все перечисленные  характеристики"]
[]
[null,"В какой группе присутствуют только  твердые диэлектрики?"]
[null,"1) полиэтилен, пластмассы, гетинакс"]
[null,"2) толуол, бензол, компаунд, совтол"]
[null,"3) воздух, азот, аргон, гелий"]
[]
[null,"Их используют для защиты от вибраций, тепла, механических перегрузок"]
[null,"1) фторопласты                   2) полиимиды                      3) полиуретаны"]